### Requeriments

#### ... per a executar programes instal.lats

- CPU 68000 (es recomana 68010 o superior atès que alguns instal·ladors requereixen el VBR per a la funcionalitat de 'sortir prement una tecla')
- Kickstart 2.0 (versió 37)
- Un mínim de 1.0 MB RAM (alguns cops més, depèn del programa instal.lat)

##### Emulació de la ROM Kickstart

Alguns instal.ladors utilitzen l'anomenat kickemu per a disposar d'un entorn AmigaOS complert per al programa instal.lat. Per utilitzar kickemu es necessita una imatge de la ROM kickstart original. Aquesta imatge pot extreure's d'un Amiga real amb eines com GrabKick o similars que poden trobar-se a Aminet. La versió suportada de la imatge depèn del programa instal·lat. Pot trobar informació sobre la imatge que ha d'emprar-se a l'arxiu ReadMe que es proporciona (amb el joc/demo). La imatge per a versions de kickstart 1.2 i 1.3 solament pot extreure's d'un A500 apropiat, la versió 3.1 ha d'extreure's d'un A500/A600/A2000, A1200 o A4000 que vingui equipat amb la versió 3.1 de Kickstart. Si la imatge no pot ser trobada per WHDLoad o la imatge és la versió incorrecta o està alterada en qualsevol forma, WHDLoad finalitzarà l'execució amb un missatge d'error apropiat. Addicionalment es requereix un fitxer de reubicació amb l'extensió `.RTB` que es correspongui amb la imatge de la Kickstart; aquest fitxer de reubicació pot trobar-se a Aminet en l'arxiu util/boot/skick346.lha. Ambdós fitxers (la imatge de kickstart i el fitxer de reubicació) han d'estar situats al directori Devs:Kickstarts/ i han de tenir el nom correcte i des de la versió 17.0 de WHDLoad, els fitxers també es poden localitzar al directori WHDCOMMON:. La següent taula mostra els noms dels fitxers depenent de la versió de kickstart.

Des de la versió 16.5 de WHDLoad es poden utilitzar les imatges de kickstart que venen als CDs de Cloanto Amiga Forever. Les imatges s'han d'anomenar com s'indica a la taula següent. Addicionalment s'ha de copiar l'arxiu rom.key al directori Devs:Kickstarts/ o WHDCOMMON:. Alguns instal.ladors antics requereixen una imatge kick40068.A1200, i no funcionaran amb les ROMs de Cloanto.
Amiga Forever 2008 també inclou kick40068.A1200 i les imatges es copien automàticament a la ubicació adequada.

Amiga Forever 2011 també inclou les roms kick33180.A500 i kick40063.A600. Per suportar aquestes roms, es requereix la versió 17.0 de WHDLoad.

Versió | Nom de la imatge Kickstart | Nom de l'arxiu de Reubicació | Nom de l'arxiu de Cloanto 'Amiga Forever'
--- | --- | --- | ---
release 3.0 | release 2005 | release 2011
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB |  |  | amiga-os-120.rom
1.3 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB | kick130.rom | amiga-os-130.rom | amiga-os-130.rom
3.1 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB |  |  | amiga-os-310-a500.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB |  |  | amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 | Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB | kick310.rom | amiga-os-310.rom | amiga-os-310.rom

#### ... per a escriure nous Esclaus / programes instal.ladors

- Es recomana un 68030 amb MMU per a utilitzar totes les funcionalitats de WHDLoad (una gran màquina és sempre una bona elecció per a desenvolupar programari ;-))
- Coneixement de codi màquina, assemblador, maquinari d'Amiga ...
- Un assemblador (ha de poder optimitzar)
- Resultarien útils algunes altres eines tals com editor hexadecimal, desassemblador, ...
- Alguns MB's addicionals de RAM
- Accés a diferentes màquines per a poder realitzar proves (68000 - 68060, OCS, AGA, tarja gràfica)
- Un congelador per maquinari o programari com AR3, HRTmon, TK ...
- Un botó de NMI per a interrompre un programa en execució o per a entrar al monitor de programari/congelador