### SP * Kuvan tallennus

Työkalu kuvan irrotukseen WHDLoadin dumppitiedostosta.

#### Asennus

SP on vain `DEV`-paketissa, ei `USR`-paketissa
kopioi se hakemistoon C: tai vastaavaan

#### Käyttö

Ensin on luotava dumppitiedosto. Käynnistä ohjelma, josta kuva on tarkoitus tallentaa. Se on ajettava valinnalla Snoop/S. Myös valinnat Expert/S ja DebugKey/K/N tulee asettaa. Kun haluamasi kuva näkyy, paina DebugKey-näppäintä. WHDLoad kirjoittaa dumppitiedoston. Siirry Shellillä hakemistoon, jossa dumppitiedosto sijaitsee. Käynnistä nyt `SP` argumenttinaan nimi kuvalle, joka tallennetaan. `SP` lataa dumpin ja yrittää tallentaa kuvan.

#### Valinnat

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | tallennettavan kuvan tiedostonimi
`Cop/K` | asettaa ensimmäisen tulkittavan copperlistan alkuosoitteen, jos haluat ylikirjoittaa dumppitiedostossa olevan osoitteen
`CS=CopStop/K` | tämä valinta määrittää, missä osoitteessa copperlistan tulkinta lopetetaan. Sitä tulee käyttää, jos ruutu koostuu useammasta kuvasta
`Width/K` | määrittää tallennettavan kuvan leveyden, ei vaikuta moduloarvoihin!
`Height/K` | määrittää tallennettavan kuvan korkeuden
`con0/K` | ylikirjoittaa dumppitiedostossa olevan `bplcon0`-rekisterin
`mod1/K,mod2/K` | ylikirjoittaa dumppitiedostossa olevan `bplmod1`/`bplmod2`-rekisterin
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | ylikirjoittaa dumppitiedostossa olevan `bplpt1,2,3,4` -rekisterin
`NoCopLst/S` | kytkee copperlistan dumppauksen pois