Requirements

### Системные требования

#### ...для запуска устанавливаемых программ

- Центральный процессор 68000 (рекомендуется процессор не ниже 68010, потому что некоторые slave-модули требуют VBR для функции выхода из программы по нажатию горячей клавиши)
- Kickstart 2.0 (версия не ниже 37)
- Не менее 1 Мб оперативной памяти (иногда и больше, это зависит от установленной программы)

##### Эмуляция Кикстарта

Некоторые патчи используют так называемый kickemu для создания полноценной среды AmigaOS для установленной программы. Для работы kickemu требуется образ оригинального кикстарта. Этот образ может быть получен путем считывания кикстарта с реальной Амиги с помощью утилиты GrabKick, которую можно найти на сайтах aminet. Поддерживаемая версия образа кикстарта зависит от установленной программы. Информацию о том какой кикстарт должен использоваться, как правило можно найти в прилагаемом к патчу файле ReadMe. Образы кикстартов версий 1.2 и 1.3 могут быть получены путем сохранения их с подходящих A500, кикстарт версии 3.1 может быть сохранён с моделей A500/A600/A2000, A1200 или A4000 который должен быть оборудован ROM Kick3.1. Если образ кикстарта не будет найден программой WHDLoad или образ будет иметь другую версию или не будет полностью идентичен оригинальному, то WHDLoad завершит работу с соответствующим сообщением об ошибке. Также должны присутствовать, соответствующие конкретному образу кикстарта, дополнительные файлы переадресации с расширением `.RTB`. Эти файлы могут быть найдены на сайтах aminet в архиве util/boot/skick346.lha. Оба файла, образ кикстарта и файл переадресации, должны находиться в директории Devs:Kickstarts/ и обязаны иметь правильные названия. Начиная с версии WHDLoad 17.0, файлы могут также находиться в директории WHDCOMMON:. Следующая таблица показывает правильные названия файлов в зависимости от версии кикстарта:

Начиная с версии WHDLoad 16.5 можно использовать образы кикстартов с компакт-дисков Cloanto Amiga Forever. Образы кикстартов должны быть переименованы в соответствии с таблицей ниже. Файл rom.key должен быть скопирован в Devs:Kickstarts/ или WHDCOMMON:. Некоторые старые патчи требуют kick40068.A1200 и соответсвенно эти патчи не будут работать с образами кикстартов с CD Cloanto Amiga Forever.
Amiga Forever 2008 уже содержит kick40068.A1200 и образы кикстартов автоматически копируются в правильное место.
Amiga Forever 2011 также включает в себя образы kick33180.A500 и kick40063.A600. Для поддержки этих образов требуется WHDLoad версии 17.0.

Версия | Имя образа кикстарта | Имя релокейшн-файла | Имена файлов Cloantos 'Amiga Forever'
--- | --- | --- | ---
выпуск 3.0 | выпуск 2005 | выпуск 2011
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB |  |  | amiga-os-120.rom
1.3 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB | kick130.rom | amiga-os-130.rom | amiga-os-130.rom
3.1 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB |  |  | amiga-os-310-a500.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB |  |  | amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 | Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB | kick310.rom | amiga-os-310.rom | amiga-os-310.rom

#### ...для создания новых патчей и программ инсталяции

- рекомендуется процессор не ниже 68030 с MMU для использования всех возможностей WHDLoad (крутая машина - всегда лучший выбор для разработки программного обеспечения ;-))
- знание машинных кодов, ассемблера и амижного железа...
- ассемблер (хорошо, если умеющий оптимизировать)
- другие программы (hexedit, disasm...)
- чуть больше оперативной памяти
- доступ к различным машинам для возможности более широкого тестирования (68000 - 68060, OCS, AGA, GfxCard)
- аппаратный или программный системный монитор типа AR3, HRTmon, TK
- кнопка NMI для прерывания выполняющейся программы или входа в отладчик/системный монитор.