### Απαιτήσεις

#### ... για την εκτέλεση εγκατεστημένων προγραμμάτων

- CPU 68000 (68010+ προτείνεται γιατί μερικές εγκαταστάσεις απαιτούν το VBR για το χαρακτηριστικό 'quit by a key')
- Kickstart 2.0 (version 37+)
- τουλάχιστον 1.0 MB RAM (μερικές φορές περισσότερο, εξαρτάται από το εγκατεστημένο πρόγραμμα)

##### Εξομοίωση Kickstart

Μερικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν ένα λεγόμενο kickemu για να έχουν ένα ολόκληρο περιβάλλον AmigaOS για το εγκατεστημένο πρόγραμμα. Για αυτό το kickemu απαιτείται ένα αυθεντικό kickstart image. Αυτό το image μπορεί να εξαχθεί από μία πραγματική Amiga με εργαλεία όπως το GrabKick ή παρόμοια που μπορούν να βρεθούν στο aminet. Η υποστηριζόμενη έκδοση image εξαρτάται από το εγκατεστημένο πρόγραμμα. Πρέπει να βρείτε πληροφορίες για το ποιό image πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο παρεχόμενο αρχείο ReadMe. Το image για εκδόσεις kickstart 1.2 και 1.3 μπορεί να εξαχθεί μόνο από μία αντίστοιχη A500, για την έκδοση 3.1 μπορεί να εξαχθεί από μία A500/A600/A2000, A1200 ή A4000 που πρέπει να έχει Kick3.1 ROM. Αν το image δεν μπορεί να εντοπιστεί από το WHDLoad ή το image είναι λάθος έκδοση ή αλλαγμένο με οποιοδήποτε τρόπο, το WHDLoad θα τερματιστεί με το κατάλληλο μήνυμα σφάλματος. Επιπλέον ένα αρχείο relocation με την επέκταση `.RTB` που να ταιριάζει με το kickstart image πρέπει να είναι παρόν. Αυτό το αρχείο relocation μπορεί να βρεθεί στο aminet στο πακέτο util/boot/skick346.lha. Και τα δύο αρχεία, το kickstart image και το αρχείο relocation πρέπει να τοποθετηθούν στο κατάλογο Devs:Kickstarts/ και πρέπει να έχουν το σωστό όνομα. Από την έκδοση του WHDLoad 17.0 και μετά τα αρχεία μπορούν επίσης να βρίσκονται στον κατάλογο WHDCOMMON:.Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει τα ονόματα των αρχείων ανάλογα με την έκδοση του kickstart:

Ξεκινώντας με την έκδοση 16.5 του WHDLoad μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τα kickstart images από το CD Amiga Forever της Cloanto. Τα images πρέπει να μετονομαστούν σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω. Επιπλέον το rom.key πρέπει να αντιγραφεί στο Devs:Kickstarts/ ή το WHDCOMMON:. Μερικές παλιότερες εγκαταστάσεις απαιτούν ένα kick40068.A1200 image, αυτές οι εγκαταστάσεις δεν θα τρέξουν με τις ROM της Cloanto.
Το Amiga Forever 2008 συμπεριλαμβάνει επίσης το kick40068.A1200 και τα images αντιγράφονται αυτόματα στα σωστά σημεία. Το Amiga Forever 2011 επιπλέον συμπεριλαμβάνει τις kick33180.A500 και kick40063.A600 roms. Αυτές οι roms απαιτούν την έκδοση 17.0 του WHDLoad για να υποστηριχθούν.

Version | Name Kickstart Image | Name Relocation File | Ονόματα αρχείων του Cloanto 'Amiga Forever'
--- | --- | --- | ---
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB
release 3.0 | release 2005 | release 2011
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB |  |  | amiga-os-120.rom | 1.3 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB | kick130.rom | amiga-os-130.rom | amiga-os-130.rom
3.1 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB |  |  | amiga-os-310-a500.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB |  |  | amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 | Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB | kick310.rom | amiga-os-310.rom | amiga-os-310.rom

#### ...για την εγγραφή νέων Slaves / εγκατάσταση προγραμμάτων

- προτείνεται ένας 68030+ με MMU για τη χρήση όλων των χαρακτηριστικών του WHDLoad (ένα χροντρό μηχάνημα είναι πάντα καλή επιλογή για ανάπτυξη λογισμικού ;-))
- γνώσεις για κώδικα μηχανής, assembler, amiga hardware ...
- ένας assembler (πρέπει να μπορεί να βελτιστοποιεί)
- μερικά άλλα εργαλεία θα είναι χρήσιμα (hexedit, disasm, ...)
- μερικά ακόμα MB RAM
- πρόσβαση σε διαφορετικά μηχανήματα για λόγους δοκιμών (68000 - 68060, OCS, AGA, GfxCard)
- ένα hardware ή software freezer όπως τα AR3, HRTMon, TK
- ένα κουμπί NMI για τη διακοπή εκτέλεσης προγραμμάτων ή για εισαγωγή σε software-monitor/freezer