### SP * Αποθήκευση Εικόνας

Ένα εργαλείο για την εξαγωγή μίας εικόνας από το αρχείο dump που δημιουργήθηκε από το WHDload.

#### Εγκατάσταση

Το SP περιέχεται μόνο στο πακέτο `DEV`, όχι στο πακέτο `USR`
αντιγράψτε το στο C: ή κάπου αντίστοιχα

#### Χρήση

Πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αρχείο dump. Ξεκινήστε το πρόγραμμα από το οπόιο θέλετε να εξάγετε την εικόνα. Πρέπει να τρέξει με την επιλογή Snoop/S ενεργοποιημένη. Επίσης οι Expert/S και DebugKey/K/N πρέπει να έχουν οριστεί. Αν η εικόνα που θέλετε να εξάγετε εμφανιστεί πατήστε το DebugKey. Το WHDLoad θα γράψει τώρα το αρχείο dump. Μπείτε στο κατάλογο που βρίσκεται το αρχείο dump χρησιμοποιώντας ένα Shell. Τώρα καλέστε το `SP` με το όνομα αρχείου ως παράμετρο. Το `SP` θα φορτώσει το αρχείο dump και θα προσπαθήσει να αποθηκεύσει την εικόνα.

#### Επιλογές

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | το όνομα του αρχείου στο οποίο θα αποθηκευτεί η εικόνα
`Cop/K` | ορίζει την αρχική διεύθυνση του πρώτου copperlist που θα μεταγλωτιστεί, αν θέλετε να επανεγγράψετε την διεύθυνση που περιέχεται στο αρχείο dump
`CS=CopStop/K` | αυτή η επιλογή ορίζει την διεύθυνση που θα σταματήσει η μεταγλώτιση του copperlist. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν η οθόνη αποτελείται από παραπάνω από μία εικόνα
`Width/K` | ορίζει το πλάτος της εικόνας που θα αποθηκευθεί, δεν θα επηρεάσει τις τιμές modulo!
`Height/K` | ορίζει το ύψος της εικόνας που θα αποθηκευθεί
`con0/K` | επανεγγράφει το καταχωρητή `bplcon0` που περιέχεται στο αρχείο dump
`mod1/K,mod2/K` | επανεγγράφει το καταχωρητή `bplmod1`/`bplmod2` που περιέχεται στο αρχείο dump
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | επανεγγράφει το καταχωρητή `bplpt1,2,3,4` που βρίσκεται στο αρχείο dump
`NoCopLst/S` | απενεργοποιεί το dumping του copperlist