SP * Desar Pantalla

### SP * (Save Picture) Desar Pantalla

És una eina que permet extreure una pantalla del fitxer de bolcat creat per WHDload.

#### Instal.lació

SP només es troba a l'arxiu `DEV`, no a l'arxiu `USR`
Copiï'l a C: o una ubicació similar

#### Ús

Primer ha de crear-se un arxiu de bolcat. Iniciï el programa d'on vol extreure la pantalla. Ha d'estar executant-se amb l'opció Snoop/S activada. També han d'estar configurades les opcions Expert/S i DebugKey/K/N. Si la pantalla que desitja extreure apareix, premi la tecla de DebugKey i llavors WHDLoad escriurà l'arxiu de bolcat. Entri al directori on es trobi l'arxiu de bolcat utilitzant una Shell (línia de comandes, CLI). Ara invoqui `SP` amb el nom de l'arxiu a desar com a argument. `SP` carregarà el bolcat i intentarà desar la pantalla.

#### Opcions

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | El nom amb el qual gravar la pantalla
`Cop/K` | Configura l'adreça d'inici de la primera copperlist a interpretar, si desitja sobreescriure l'adreça continguda en l'arxiu de bolcat
`CS=CopStop/K` | Aquesta opció especifica l'adreça en la qual acabar d'interpretar la copperlist. S'ha d'emprar si la pantalla s'ha construït a partir de més d'una imatge
`Width/K` | Especifica l'amplada de la imatge a desar, no afectarà els valors mòdul!
`Height/K` | Especifica l'alçada de la imatge a desar
`con0/K` | Sobreescriu el registre `bplcon0` contingut a l'arxiu de bolcat
`mod1/K,mod2/K` | Sobreescriu el registre `bplmod1`/`bplmod2` contingut a l'arxiu de bolcat
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | Sobreescriu el registre `bplpt1,2,3,4` contingut a l'arxiu de bolcat
`NoCopLst/S` | Desactiva el bolcat de la copperlist