SP * Save Picture (Bewaar Plaatje)

### SP * Save Picture

Een programma om een plaatje te maken van het dumpbestand gemaakt door WHDLoad.

#### Installatie

SP is alleen bewaard in het `DEV` archief, niet in het `USR` archief.
Kopieer het naar C: of een vergelijkbare plaats.

#### Gebruik

Eerst moet er een dump gemaakt worden. Start het programma van waaruit het plaatje geripped moet worden. Het moet starten met de Snoop/S optie aan. Ook moeten de opties Expert/S en DebugKey/K/N aan staan. Als het plaatje verschijnt dat je wilt rippen, druk dan op de Debugkey. Whdload zal nu het dumpbestand schrijven. Ga met gebruik van een Shell naar de directory waar het dumpbestand is heen geschreven. Roep nu `SP` aan met het bestandnaam of het schrijf als argument. `SP` zal het dumpbestand laden en proberen het plaatje weg te schrijven.

#### Opties

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | het bestandnaam van het te bewaren plaatje
`Cop/K` | zet het begin adres van het eerste copperlijst naar interpreteren, als u het adres dat bewaard wordt in het dumpbestand wilt overschrijven
`CS=CopStop/K` | zet het eind adres van de copperlijst-interpretatie. Het moet gebruikt worden wanneer het scherm is opgebouwd uit meer dan 1 plaatje.
`Width/K` | bepaald de wijdte van het te schrijven plaatje, dit heeft geen invloed op de modulo waardes!
`Height/K` | bepaald de hoogte van het te schrijven plaatje
`con0/K` | overschrijft het `bplcon0` register bewaard in het dumpbestand
`mod1/K,mod2/K` | overschrijft het `bplmod1`/`bplmod2` register bewaard in het dumpbestand
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | overschrijft het `bplpt1,2,3,4` register bewaard in het dumpbestand
`NoCopLst/S` | schakelt het dumpen van de copperlijst uit