### SP * Zapisywanie obrazków

Narzędzie do uzyskiwania obrazka z pliku zrzutu tworzonego przez WHDLoad.

#### Instalacja

SP jest zawarty jedynie w archiwum `DEV`, a nie w `USR`.
Skopuj go do C: lub w podobne miejsce.

#### Użycie

Najpierw musi zostać utworzony plik zrzutu. Uruchom program, z którego chcesz wyciąć obrazek. Program musi być uruchomiony z włączoną opcją Snoop/S. Muszą być również ustawione opcje Expert/S i DebugKey/K/N. Jeśli obrazek, który chcesz wyciąć pojawi się na ekranie, naciśnij klawisz zdefiniowany jako DebugKey. WHDLoad zapisze plik zrzutu. Używając shella wejdź do katalogu, w którym został zapisany plik zrzutu. Teraz wywołaj `SP` z nazwą pliku do zapisu jako argument. `SP` wczyta plik zrzutu i spróbuje zapisać obrazek.

#### Opcje

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | nazwa pliku z obrazkiem do zapisania
`Cop/K` | ustawia adres pierwszej copperlisty, jeśli chcesz użyć innego adresu niż adres zapisany w pliku zrzutu
`CS=CopStop/K` | opcja ta określa adres, na którym ma zakończyć się interpretacja copperlisty. Opcja ta musi być używana, gdy ekran jest złożony z więcej niż jednego obrazka
`Width/K` | określa szerokość obrazka do zapisania, nie wpływa na wartości modulo!
`Height/K` | określa wysokość obrazka do zapisania
`con0/K` | zastępuje rejestr `bplcon0` zawarty w pliku zrzutu
`mod1/K,mod2/K` | zastępuje rejestry `bplmod1`/`bplmod2` zawarte w pliku zrzutu
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | zastępuje rejestry `bplpt1,2,3,4` zawarte w pliku zrzutu
`NoCopLst/S` | wyłącza zrzucanie copperlisty