Caratteristiche

### Caratteristiche di WHDLoad

- avviabile da CLI o da Workbench
- memoria protetta utilizzando la MMU (se disponibile)
- ritorno al OS assolutamente pulito (dipende dallo Slave)
- possibilità di utilizzo di "immagini disco" e/o normali file
- dimensione variabile della memoria Chip per il programma installato da $2000 fino a $200000
- dimensione della memoria Fast illimitata per il programma installato
- allocazione intelligente della memoria Chip, parzialmente assoluta e parzialmente indipendente
- cache dei file e delle immagini disco all'avvio e dinamicamente mentre sono in esecuzione (LRU)
- decompressione automatica di file e immagini disco tramite XPK
- decompressione automatica dei file se lo Slave lo supporta (RNC/IMP/TPWM/CRM)
- emulazione di MOVE SR,ea dallo User-Mode (modalità utente) su 68010+
- emulazione delle istruzioni integer non supportate dal 68060
- supporto avanzato per il debugging, (memory dump, register dump, logging dell'accesso ai file, logging dell'accesso ai registri custom)
- a prova di Enforcer/Cyberguard e VMM se la opzione NoVBRMove/S non viene utilizzata

#### WHDLoad è stato testato con le seguenti configurazioni:

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068
- x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1
- x86 AmigaXL
- e molte altre...