### Kjente feil

#### Generelle problemer

- Det er et generelt problem med all ekstra maskinvare tilkoblet Amigaen som genererer avbrudd (Interrupts) med tilfeldige eller jevne mellomrom. Et eksempel er nettverkskortet mitt (Hydra). Hvis jeg har en TCP/IP-stakk kjørende, vil nesten alle installerte programmer fryse etter en kort tid, fordi kortet lager installed program will freeze after a short time because the card creates PORTS-avbrudd (samme type avbrudd som genereres av tastaturet) som ikke ksn bli riktig besvart av det installerte programmet. Dette er fordi så snart forespørselen har blitt akseptert som en rte, inntrer det neste avbruddet. For å unngå dette problemet, må TCP/IP-stakken stoppes før start av WHDLoad. I samme kategori faller USB-stakker (bruk "AddUSBHardware REMOVE ALL" for Poseidon) og Voodoo-avbruddet på Mediator-kort (man må sette"VoodooInt = No").
- Det er noen sjeldne maskinvarekonfigurasjoner som ikke støtter WHDLoads MMU-relaterte funksjoner. De eneste berørte systemene er 68030-baserte. MMU/S må ikke være slått på på disse systemene! Hvis den er satt på, vil WHDLoad fryse hele maskinen. Foreløpig er følgende maskinvare kjent for å lage problemer: akselleratorkortene "Apollo A630", "Apollo 1230", "Elbox 1230" og "Magnum MK2".

#### Utviklerrelatert

- Operasjonen som bytter mellom operativsystemet (OS) og det installerte programmet er ikke helt presis. Problemet er at de fleste Custom registere og noen Cia registere ikke kan leses og kan derfor ikke bli lagret og gjenopprettet. WHDLoad selv endrer ikke på disse registrene, men når den svitsjer fra det installerte programmet til OS'et (f.eks for å laste en fil fra disk) kan OS'et endre noen av disse ikke-gjenopprettelige registrene. Hvis det installerte programmet avhenger av at alle regstrene forblir uendret, vil dette skape problemer. Det er kjent at OS'et hvertfall endrer cop2lc, bltafwm og bltalwm, og kanskje flere. For å omgå dette problemet er det en mulighet å gjenopprette de endrede registrene i løpet av svitsje-sekvensen. Se WHDLTAG_CBSWITCH_SET for mer info.