### SP * Salvar Pantalla

Es una herramienta para extraer una pantalla del fichero de volcado creado por WHDload.

#### Instalación

SP se encuentra solamente en el archivo `DEV`, no en el archivo `USR`
cópielo a C: o una ubicación similar

#### Uso

Primero debe crearse un archivo de volcado. Inicie el programa desde el cual quiere extraer la pantalla. Debe estar ejecutándose con la opción Snoop/S activada. También deben estar configuradas Expert/S y DebugKey/K/N. Si la pantalla que desea extraer aparece presione la tecla de DebugKey. WHDLoad escribirá entonces el archivo de volcado. Entre al directorio donde esta ubicado el archivo de volcado usando una Shell. Ahora invoque `SP` con el nombre del archivo a grabar como argumento. `SP` cargara el volcado e intentara salvar la pantalla.

#### Opciones

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | el nombre con el cual grabar la pantalla
`Cop/K` | configura la dirección de inicio de la primer copperlist a interpretar, si Ud. desea sobreescribir la dirección contenida en el archivo de volcado
`CS=CopStop/K` | esta opción especifica la dirección en la cual terminar de interpretar la copperlist. Debe ser usada si la pantalla esta construida a partir de mas de una imagen picture
`Width/K` | especifica el ancho de la imagen a salvar, no afectara los valores de modulo!
`Height/K` | especifica la altura de la imagen a salvar
`con0/K` | sobreescribe el registro `bplcon0` contenido en el archivo de volcado
`mod1/K,mod2/K` | sobreescribe el registro `bplmod1`/`bplmod2` contenido en el archivo de volcado
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | sobreescribe el registro `bplpt1,2,3,4` contenido en el archivo de volcado
`NoCopLst/S` | desactiva el volcado de la copperlist