### Kendte fejl

#### Generelle problemer

- Der er et generelt problem med alt hardware der er forbundet til Amiga'en som genererer interrupts på vilkårlige eller faste tidspunkter. Et eksempel er mit netværkskort (Hydra). Hvis min TCP/IP stack kører, vil næsten hver eneste installerede program fryse efter et stykke tid fordi kortet genererer port interrupts (den samme type som genereres af keyboardet) som det installerede program ikke kan svare rigtigt på. Dette er fordi så snart et request er blevet modtaget med et rte, vil det næste interrupt komme. For at undgå dette problem må TCP/IP stacken stoppes før du starter WHDLoad.
  I den samme kategori er fejlene USB-stacks (brug "AddUSBHardware REMOVE ALL" for Poseidon) og Voodoo interrupt'et hos Mediator kort (Du skal sætte "VoodooInt = No"). Ved start af WHDLoad version 16.8 er der en indbygget løsning for de interupts som Mediator kortene laver, derfor er ingen speciel opsætning nødvendig.
- Hvis du bruger Picasso96 skal du sikre dig at optionen FakeNativeModes er sat til NO (monitor driveren tooltype). Ellers vil der være grafik fejl og måske nedbrud.
- Der er nogle sjældne hardware konfigurationer der ikke understøtter MMU relaterede features i WHDload. De eneste berørte systemer er 68030 baserede. Optionen MMU/S må ikke være sat til på disse systemer! Hvis optionen er sat til vil WHDLoad fryse hele maskinen. På nuværende tidspunkt laver følgende hardware problemer: accelerator boards "Apollo A630", "Apollo 1230", "Elbox 1230" and "Magnum MK2".
- Det lader til at være problemer med RAM udvidelser via PCMCIA på A1200. WHDLoad vil muligvis sløve requesters såsom `Dos error #235 (executable not valid) on loading "xxx.slave"`. Grunden lader til at hukommelsen ikke er korrekt bundet til systemets memory lists, fordi WHDLoad forsøger at allokere hukommelse ved at bruge flaget MEMF_REVERSE og modtager en invalid kode (pointer til ikke eksisterende hukommelse). Det vides ikke om dette kun sker med specifikke kort eller under specifikke konfigurationer.

#### Udvikler relateret

- Operationen med at skifte mellem de forskellige operativ systemer (OS) og de installerede programmer, er ikke helt stabile. Problemet er at de fleste specielle registre og nogle Cia registre kan ikke blive læst og derfor ikke gemt og genskabt. WHDLoad selv ændrer ikke disse registre, men når det skifter fra det installerede program til OS'et (f.eks for at loade fra disk) vil OS'et måske ændre nogen af disse ikke genskabbare registre. Hvis det installerede program afhænger af at alle registre forbliver uændrede vil det skabe problemer. Det er kendt at OS'et ændrer minimum cop2lc, bltafwm og bltalwm, og måske mere. For at omgåes dette problem er der en mulighed for at genskabe de ændrede registre under skift af sekvensen. Se WHDLTAG_CBSWITCH_SET for mere info.