Utilização e Opções

### Utilização

O WHDLoad pode ser iniciado da linha de comandos (CLI/Shell) ou do Workbench. As opções podem ser especificadas num ficheiro de configuração global e através de argumentos ou usando Tooltypes. A opção Slave (doravante denominado de Escravo) é normalmente requerida. Outras opções podem também ser necessárias, dependendo do hardware e do programa a executar dentro do WHDLoad. Quando iniciado da linha de comandos, o WHDLoad encerra com um dos seguintes códigos de retorno:

- 0 - execução com sucesso
- 10 - erro, erro de Escravo, Escravo não conseguiu ser executado devido a constrangimentos anteriores, a mensagem de erro é mostrada
- 20 - erro fatal, não existe suficiente memória livre
- > 100 - o Escravo foi executado, retornou com 100 + TDREASON

### Opções e configuração global

Existem opções locais e globais. As opções locais são especificadas como argumentos através da linha de comando ou como ToolTypes quando iniciadas do Workbench.
O ficheiro de configuração global é "`S:WHDLoad.prefs`". É um ficheiro ASCII regular que contém uma opção por linha. Linhas vazias e comentários são ignorados. Cada comentário encontra-se numa linha, iniciado pelo caracter "`;`" continuando até ao final da linha.
Um ficheiro de configuração exemplo encontra-se no pacote WHDLoad ("`S/WHDLoad.prefs`").

### Lista de opções disponíveis

existem três tipos de opções:

numérica: | o valor de cada opção é um número inteiro, na linha de comandos é necessário utilizar notação decimal, como ToolType você também poderá usar notação hexadecimal assinalada pelo caracter "`$`" a preceder o número.
cadeias de caracteres: | o valor da opção é uma cadeia de caracteres (string)
comutador: | a opção irá ser activa se especificado (valor boleano)

A coluna Local mostra se a opção pode ser usada na linha de comandos e como tooltype através do ícone. A coluna Global mostra se a opção pode ser usada no ficheiro de configuração global.

Muitas das opções não se encontram disponíveis em WHDLoadCD32. A coluna CD³² mostra se a opção se encontra presente nesta versão especial do WHDLoad.

Nome da opção | Tipo | Local | Global | CD³² | Valor por omissão
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BranchCache | comutador | x | - | -
ButtonWait | comutador | x | x | x
Cache | comutador | x | - | x
Chk | comutador | x | - | -
ChkBltHog | comutador | x | - | -
ChkBltSize | comutador | x | - | -
ChkBltWait | comutador | x | - | -
ChkColBst | comutador | x | - | -
ChkCopCon | comutador | x | - | -
ChkInts | comutador | x | - | -
ChipNoCache | comutador | x | x | -
CoreDump | comutador | x | - | -
CoreDumpPath | cadeia de caracteres | - | x | - | PROGDIR:
Custom | cadeia de caracteres | x | - | x | ""
Custom1 | numérica | x | - | x | 0
Custom2 | numérica | x | - | x | 0
Custom3 | numérica | x | - | x | 0
Custom4 | numérica | x | - | x | 0
Custom5 | numérica | x | - | x | 0
D | comutador | x | - | -
Data | cadeia de caracteres | x | - | x | -
DebugKey | numérica | x | x | - | -
DCache | comutador | x | - | -
ExecuteCleanup | cadeia de caracteres | x | x | - | -
ExecuteStartup | cadeia de caracteres | x | x | - | -
Expert | comutador | - | x | -
ExpChip | comutador | x | - | -
ExpLocal | comutador | x | - | -
Exp24Bit | comutador | x | - | -
FileLog | comutador | x | - | -
FreezeKey | numérica | x | x | - | -
FullChip | comutador | x | - | -
MMU | comutador | x | x | -
NoAutoVec | comutador | x | x | x
NoCache | comutador | x | - | x
NoFileCache | comutador | x | - | x
NoFilter | comutador | x | x | x
NoFlushMem | comutador | x | x | -
NoMemReverse | comutador | - | x | -
NoMMU | comutador | x | x | -
NoResInt | comutador | x | - | x
NoReq | comutador | x | x | x
NoTrapHandler | comutador | x | - | x
NoVBRMove | comutador | x | - | x
NoWriteCache | comutador | x | x | -
NTSC | comutador | x | x | x
PAL | comutador | x | x | x
Preload | comutador | x | - | x
QuitKey | numérica | x | x | x | -
ReadDelay | numérica | - | x | x | 0
RestartKey | numérica | align=center>x | x | x | -
SaveDir | cadeia de caracteres | x | - | - | -
SavePath | cadeia de caracteres | x | x | - | -
ShowRegs | cadeia de caracteres | - | x | - | SYS:Utilities/MultiView
Slave | cadeia de caracteres | x | - | x | WHDLoad.Slave
Snoop | comutador | x | - | -
SnoopAGA | comutador | x | - | -
SnoopECS | comutador | x | - | -
SnoopOCS | comutador | x | - | -
SplashDelay | numérica | x | x | x | 200
StoreBuffer | comutador | x | - | -
SuperScalar | comutador | x | - | -
TimeOut | numérica | x | - | x | 0
WriteDelay | numérica | x | x | - | 150

#### Exemplo

Workbench: |
CLI ou Shell: | `1> WHDLoad SuperGame.Slave Preload NTSC QuitKey=69 Custom1=1`

### Descrição de cada Opção

#### ButtonWait/S

Esta opção não afecta o WHDLoad em si, mas pode ser testado pelo Escravo.
Esta opção se activa significa que o utilizador deseja que o programa instalado aguarde que um botão seja pressionado quando mostra imagens e/ou reproduz música e, normalmente isto é feito apenas durante um tempo muito limitado (devido ao carregamento HD/RAM comparado com o carregamento lento de disquetes).

#### BranchCache/S

Esta opção activa a cache ramal do 68060. Em outros tipos de CPU não tem qualquer efeito.
A opção não tem efeito se NoCache/S também estiver activa.

#### Cache/S

Esta opção activa a instrução de cache e desactiva a cache de dados para o programa instalado. Se o MMU é utilizado pelo WHDLoad, marca a Memória-Chip como Cacheable Writethrough (impreciso).
A opção não tem efeito se NoCache/S também estiver activa.

#### Chk/S

Esta opção é um atalho que activa as opções ChkBltSize/S, ChkBltWait/S e ChkColBst/S.

#### ChkBltHog/S

Esta opção verifica que durante todo o tempo o bit `blthog` (`bltpri`) no registo custom.dmacon não é activo. Esta característica apenas funciona em conjunção com uma das opções SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkBltSize/S

Esta opção verifica se o programa instalado utiliza o blitter correctamente, para que apenas áreas de memória válida sejam utilizadas para as operações de blitter. Esta característica apenas funciona em conjunção com uma das opções SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkBltWait/S

Esta opção verifica que o programa instalado aguarda correctamente para que o blitter termine antes de começar uma nova tarefa de blitter. Esta característica apenas funciona em conjunção com uma das opções SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkColBst/S

Esta opção verifica que todo o tempo que o bit de côr (`color`) no registo `custom.bplcon0` está activo. Esta característica apenas funciona em conjunção com uma das opções SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkCopCon/S

Esta opção verifica que o programa instalado não activa o acesso de cobre para registos de DMA via a função `custom.copcon`. Esta característica apenas funciona em conjunção com uma das opções SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkInts/S

Esta opção verifica se em cada interrupção que ocorre se existe um par semelhante em `intreq` e `intena` activo para esta interrupção. Caso contrário, o que estiver instalado será terminado com um requisito de erro apropriado. Esta caracteristica permite a fácil detecção de constrangimentos de aceitação em máquinas mais rápidas (68040/060) ou hardware estragado que cause interrupções indesejadas. Dado que a condiçao pode também surgir se as interrupções forem desactivas por ter activo `intena` ao mesmo tempo que uma interrupção que ocorra, esta opção foi implementada como uma opção comutável.

#### ChipNoCache/S

Esta opção desactiva a capacidade de cache Memória-Chip (BaseMem). Deve ser utiliado em hardware que não permita a capacidade de cache da Memória-Chip (x. BlizzardPPC boards) para evitar lentidões na velocidade de execução do programa instalado. Ver também Lidando com a Cache de CPU.

#### CoreDump/S

Se seleccionado, em cada saída de um programa instalado, o WHDLoad cria a memory and register a a memoria e a descarga de registos. A opção poderá ser útil para copiar um modulo de música da memória descarregada ou para fazer o depuramento de erros.

#### CoreDumpPath

A directoria alvo para todos os ficheiros de descarga criados pelo WHDLoad.

#### Custom/K, Custom1/K/N, Custom2/K/N, Custom3/K/N, Custom4/K/N, Custom5/K/N

Estas opções não são utilizadas pelo WHDLoad por si, mas podem ser testadas pelo Slave (escravo) para controlar várias coisas específicas ao Slave. Custom/K pode conter uma cadeia de caracteres e Custom1-5/K apenas poderá conter um número inteiro. Verifique a documentação da instalação específica se suportar opções Costumizadas.

#### D/S

Esta opção é útil para depuramento de erros. Se esta opção estiver activa e um congelador (freezer) de software suportado (Hrt/TK) é encontrado em memória, o WHDLoad simula um NMI antes da execução da primeira instrução de CPU contida no escravo (Slave).

#### Data/K

Ao utilizar esta opção, uma directoria pode ser especificada que será a directoria base para o ficheiro de operações do programa instalado. Também, multiplas directorias podem ser especificadas separadas por uma vírgula (assim o nome de uma directoria especificada não poderá conter uma vírgula!). Se múltiplas directorias de dados são utilizadas no carregamento, todas as directorias especificadas são experimentadas em ordem para carregar um ficheiro. A escrita ira sempre ocorrer na primeira directoria de dados. Estas opções sobrescrevem o valor ws_CurrentDir contido no Slave.

#### DCache/S

Esta opção permite a instrução e os dados de cache para o prgrama instalado. Se o MMU é utilizado pelo WHDLoad, marcará a Memória-Chip como Cacheable Writethrough (impreciso).
A opção não tem qualquer efeito se NoCache/S estiver activo.

#### DebugKey/K/N

Activa o código rawkey para sair do programa com vista a depuramento de erros (descarregar ficheiros coredump e sair). Isto funciona apenas se o modo de perito está activo e o VBR é movido pelo WHDLoad (NoVBRMove/S não esteja activo e o CPU seja pelo menos um 68010) ou o Slave por si o suporte.

#### ExecuteCleanup

Com esta opção, um comando pode ser especificado que irá ser executado pelo WHDLoad à saída.

#### ExecuteStartup

Com esta opção, um comando pode ser especificado que será executado pelo WHDLoad no arranque. Pode ser utilizdo para desactivar o hardware que provoca constrangimentos em conjunção com o WHDLoad, parar a pilha de TCP/IP ou algo similar.

#### Expert/S

Esta opção activa o modo de perito do WHDLoad. Actualmente apenas afecta características e avisos de DebugKey/S durante a mudança entre o programa instalado e o SO (ciclos de cor de ecrãs de cobre). Se o modo de perito não estiver activo DebugKey/S não estará disponível. No modo de perito existe outro botão que aparece em alguns requisitores de erros pelo WHDLoad. Este botão chamado Show Regs permite mostrar informação de registo e estado de forma similar como e escrito no descarregamento de registos.

#### ExpChip/S, ExpLocal/S, Exp24Bit/S

Se o programa instalado usar memória de expansão ( ws_ExpMem) estas opções podem ser utilizadas para forçar o WHDLoad a alocar a respectiva memória na Memória-Chip, Memória Local ou Memória 24BitDma. Isto poderá resultar numa degradação de performance porque a memória especificada pode ser mais lentamente acedida pelo CPU comparado com a memória seleccionada por omissão, a memória Rápida FastMem. Poderá utilizar as ferramentas de terceiros (por exemplo, SysInfo, GvpInfo, etc.) para verificar a configuração de memória e ver que memória tem que propriedades.
Em regra geral, estas opções são intencionadas para resolver constrangimentos de compatibilidade de programas instalados em máquinas rápidas, tornando-as mas lentas a executar devido à utilização de memória mais lenta.

#### FileLog/S

Esta opção serve apenas para o propósito de depuração de erros. Ver Dumps e Logfiles para mais informações.

#### FreezeKey/K/N

Se estiver a usar um dos congeladores (freezer) de software suportados (HrtMon or Thrillkill), você podera utilizar esta opção para configurar um código de rawkey no qual ao ser pressionado, o WHDLoad irá entrar no congelador. Para que isto funcione, o VBR terá de ser movido pelo WHDLoad (NoVBRMove/S não deverá estar activo e o CPU deverá ser pelo menos um 68010) e o congelador deverá estar activo. Conslte também o capítulo System Monitors / Freezer para informações adicionais.

#### FullChip/S

Especificando esta opção causa que o WHDLoad a gravar e a restaurar não apenas a área de memória-chip que está activa como ws_BaseMemSize no escravo, mas de facto como toda a memória-chip (execbase.MaxLocMem). Se o WHDLoad usar o MMU que está presente para proteger memória, esta cobre apenas acessos ilegais causados pelo CPU. Não cobertos são os acessos directos a memória por co-processadores como Blitter/Disk-DMA. Estas acções DMA têm a capacidade para corromper a memória-chip indetectadas pela protecção de memória do WHDLoad. Com esta opção, seleccionadas tais falhas não poderão prejudicar o sistem operativo anfitrião porque a memória chip é guardada e restaurada completamente.
Antes do programa instalado ser iniciado, a memória chip adicional guardada (a parte entre BaseMemSize e MaxLocMem) irá ser preenchida por um padrão especial. Após o programa instalado tiver retornado, o WHDLoad verifica que se a memória adicional foi alterada. Se houver uma alteração, o WHDLoad irá mostrar um requisito de erro apropriado. Apenas neste caso é que a memória adicional irá ser escrita para o ficheiro de descarregamento de memória (não o ficheiro de descarregamento completo), o que permitirá investigação adicional.
Esta opção poderá ser útil para desenvolvimento/depuramento de erros para evitar corromper o AmigaOS anfitrião e também ajudar instalações temporariamente quebradas em que todos os erros do programa instalado não tenham sido completamente resolvidos.

#### MMU/S

Esta opção deverá ser usada em máquinas 68030 para pôr as características relacionadas com o MMU a funcionar (as funções de protecção de memória, gestão de cache melhorada, Snooping e resload_Protect#?). No 68040/060 esta opção não tem efeito porque o MMU irá ser utilizado por omissão. É recomendado activar esta opção no ficheiro de configuração global em todos os sistemas contendo um 68030 com um MMU funcional (i.e. não um 68ec040) porque irá aumentar por muito a estabilidade e segurança. Se a opção NoMMU/S tambem estiver activa, esta opção não irá ter qualquer efeito.

#### NoAutoVec/S

Se seleccionado, o WHDLoad não irá sair se um interruptor de autovector ou NMI inesperado tenha ocorrido (vectores #25-31 / $64-$7c). Isto ever ser usado em sistemas/hardware quer irá criar aleatoriamente tais interrupções para previnir que o WHDLoad saia (ou melhor, remover o hardware defeituoso!).

#### NoCache/S

Se seleccionado, todas as caches serão desactivadas.
Esta opção sobrepõe-se a BranchCache/S, Cache/S, DCache/S, StoreBuffer/S eSuperScalar/S.

#### NoFileCache/S

Desactiva a cache de ficheiro do WHDLoad e força uma mudança para o SO para cada operação de disco do programa instalado.
Esta opção desactiva Preload/S.

#### NoFilter/S

Desactiva o filtro de áudio. De notar que esta opção apenas afectra a inicialização no arranque, se o programa instalado por si alterar o estado do filtro de áudio é que esta opção não irá ter qualquer efeito.

#### NoFlushMem/S

Normalmente o WHDLoad liberta a memória no arranque para obter a maior quantidade de memória livre que possível para a operação de Preload/S. Isso ir remover da memória todos os recursos como bibliotecas, fontes, etc. Ao usar esta opção o WHDLoad não irá libertar (fazer flush) à memória. Pode ser usado em sistemas com muita memória livre para evitar estar a recarregar recursos residentes e assim melhorar o desempenho do sistema.

#### NoMemReverse/S

Se esta opção estiver activada o WHDLoad não irá alocar memória usando a flag MEM_REVERSE. Existem relatos que usar esta bandeira causa problemas em algumas configurações (configurações usando memória o encaixe PCMCIA do A600/A1200 para memória rápida, configurações com um M-Tec 1230/8 MB OS3.0) A razão para estes constrangimentos não é conhecido. Esta opção pode também ajudar se a parte superior da RAM estiver defeituosa, porque o WHDLoad irá depois usar memória num endereço mais baixo primeiro. Se obtiver erros estranhos, esta opção poderá valer a pena experimentar.
Esta opção foi introduzida no WHDLoad v16.8.

#### NoMMU/S

Se esta opção estiver activa, o WHDLoad não ira usar o MMU. Esta é uma opção crítico e perigosa, recomendada apnas para teste e depuramento de erros, e não para uso normal. Ver o capítulo sobre o MMU para mais informações. Esta opção sobrepõe-se a MMU/S.

#### NoReq/S

Esta opção apenas poderá ser usada quando o WHDLoad tiver sido iniciado da linha de comandos (CLI/Shell). Iniciado do Workbench não terá qualquer efeito. Esta opção congela o WHDLoad para não mostrar quaisquer requisitores numa nova janela separada, o que irá fazer é enviar mensagens para a janela de comandos de onde o WHDLoad tenha sido iniciado.

#### NoResInt/S

Esta opção desactiva interrupções durante a execução de funções resload. Normalmente, as interrupções são permitidas enquanto as funções resoad são executadas. As interrupções poderão reproduzir som, actualizar o ecrã ou fazer outro trabalho importante. Porém, utilização indevida de interrupções poderá destruir áreas de dados internas do WHDLoad, o que irá tipicamente levar a quebras repentinas de funcionamento (crashes) do WHDLOad e provavelmente do sistema operativo. Esta opção pode ser usada para verficar tais problemas. Se uma instalação se comportar de forma estranha ou quebrar o funcionamento do WHDLoad sem esta opção, mas funcionar normalmente com esta opção, é porque a razão é muito provavelmente um constrangimento de interrupções. Em tais casos, a instalação precisa de ser arranjada.

#### NoTrapHandler/S

Se esta opção estiver activa, o WHDLoad irá usar a tabela original de vectores do SO que estará activa no início do WHDLoad. No arranque o WHDLoad irá copiar a tabela de sistema de vectores em vez de criar a sua própria. Será apenas útil para o propósito de depuramento de erros e não deverá ser usada para operação normal. Aviso: se um lidador (handler) de excepções chamado através da table original de vectores tentar chamar qualquer função de SO ou tentar usar estruturas de dados do SO, a máquina irá quebrar o funcionamento (ex. exec.Alert).

#### NoVBRMove/S

Por omissão o WHDLoad move a tabela de vectores usando o VBR (Vector Base Register) para uma localização de memória diferente de $0. Isto terá a vantagem que o programa instalado não poderá alterar a tabela de vectores, o que aumenta substancialmente a segurança e estabilidade do WHDLoad. Alguns programas/escravos não irão correr correctamente com um VBR que tenha sido movido. A razão para tal é que o programa instalado poderá realizar algo estranho que não seja suportado pelo VBR que tenha sido movido ou o autor da instalação foi demasiado fatela para suportar um VBR movido. Em tal caso, esta opção deverá estar activa para previnir que o WHDLoad de mover o VBR. Outra característica do VBR movido é que o WHDLoad é capaz de terminar o programa instalado de forma independente do trabalho do programa/escravo se QuitKey/S ou DebugKey/S é pressionado (de forma similar, o programa instalado pode ser interrompido quando FreezeKey/S é pressionado).
A característica do VBR movido requer pelo menos um 68010 para trabalhar. Num 68000 esta opção não tem qualquer efeito, porque o VBR é sempre $0 e não pode ser movido.

#### NoWriteCache/S

Esta opção desactiva a característica de escrita de cache do WHDLoad. Sem esta opção o WHDLoad irá tentar pôr em cache todas as operações de escrita em memória e as diferem até o programa sair para evitar comutações desnecessárias para o sistema operativo.

#### NTSC/S

Se seleccionado, o WHDLoad irá utilizar uma amostragem de 60Hz para o programa instalado. Num Amiga que seja PAL, o driver de monitor NTSC deverá ser instalado em "`DEVS:Monitors/`".

#### PAL/S

Se seleccionado, o WHDLoad irá usar uma amostragem de 50Hz para o programa instalado. Num Amiga NTSC, o driver de monitor PAL deverá ser instalado em "`DEVS:Monitors/`".

#### Preload/S

Se esta opção estiver activa, o WHDLoad irá carregar tantos ficheiros e imagens de disquetes quanto possível para a memória no arranque (dependendo de quanta memória livre tiver). Isto aumenta o desempenho quando o programa instalado estiver a correr, isto porque evita comutar para o SO para carregar dados directamente disco rígido. Esta opção deverá estar sempre activa.

#### QuitKey/K/N

Activa o código de rawkey para sair do programa. Funciona apenas se o VBR é movido pelo WHDLoad (NoVBRMove/S não deverá estar activo e o CPU deverá ser pelo menos um 68010) ou o Escravo por si o suporte.

#### ReadDelay/K/N

Esta opção especifica o tempo em 1/50-ávos de segundo, o tempo que WHDLoad irá aguardar que tenha feito o carregamento de dados dos dos discos, e também irá aguardar este tempo após o pré-carregamento tenha terminado. Isto soluciona questões com drives (por ex., leitores de CD) que não quererão realizar ago após terem feito uma leitura, como o motor da drive ter sido desligado.

#### RestartKey/K/N

Usando esta opção, poderá configurar um código rawkey, o qual ao ser pressionado o WHDLoad irá recomeçar o programa instalado em conjunção com a opção SavePath/K. Poderá ser necessário activá-lo explicitamente em vez de deixar que o WHDLoad determiná-lo se você tiver várias versões do mesmo jogo instaladas qqe utilizem o mesmo Escravo mas que tenham ficheiros de guardar o estado (save files) incompatíveis. Poderá também ser útil se o Escravo não contiver o nome do jogo e que o nome de ficheiro do Escravo não for o que você gostaria de ter como o nome da directoria para guardar os ficheiros de estado (save directory).

#### SavePath/K

Esta opção força o WHDLoad a redireccionar todas as operações de escrita para o programa instalado para um local diferente no disco. Esta opção especifica a directoria base para todos os programas instalados. Cada programa instalado irá tea sua própria subdirectoria dentro aí dentro. A subdirectoria irá ser criada pelo WHDLoad se ela não existir (durante a primeira operação de escrita). O nome de cada subdirectoria pode depois ser especificada usando a opção SaveDir/K ou então quando não estiver activa será derivada pelo WHDLoad das informações do Escravo (ws_name ou o nome de ficheiro do Escravo). Internmete esta directoria para guardar os estados é lidada como uma directoria adicional de Dados.

#### ShowRegs/K/N

Esta opção é apenas útil quando em conjunção com a opção Expert/S. Com esta opção o programa que irá ser usado pelo WHDLoad para mostrar o descarregamento de registos pode ser especificado se o botão Show Regs num requisitor de erro for pressionado. O WHDLoad irá anexar o nome do ficheiro do temporário que guardará o estado (actualmente `T:.whdl_register`) para a cadeia de caracteres do comando especificado.

#### Slave

Nome do Escravo que deverá ser usado pelo WHDLoad. O Escravo contém o código de interface que é necessário para comunicar entre o programa instalado e o WHDLoad.

#### Snoop/S, SnoopAGA/S, SnoopECS/S, SnoopOCS/S

Estas opções activam a característca de Cia/Custom register snoop do WHDLoad.

#### SplashDelay/K/N

Esta opção especifica o tempo em 1/50ávos de segundo que o WHDLoad mostra a janela de informação no arranque. Se SplashDelay/K/N for mais reduzido que ReadDelay/K/N então será ignorado e a janela é mostrada usando o tempo de ReadDelay/K/N. A janela mostrada é durante o tempo que Preload/S estiver a funcionar.
Se a opção estiver certa a 0 (zero), nenhuma janela será mostrada.

#### StoreBuffer/S

Esta opção activa o Store Buffer do 68060. Em outros tipos de CPU não terá qualquer efeito.
A opção não terá qualquer efeito se NoCache/S também estiver activa.

#### SuperScalar/S

Esta opção actva a funcionalidade do 68060 executar multiplas instruções por cíclo de máquina. Em outros tipos de CPU não tem qualquer efeito.
A opção não tem qualquer efeito se NoCache/S também estiver activo.

#### TimeOut/K/N

Se activo permite ao WHDLoad e ao programa instalado sair após um tempo especificado. Requer que a opção NoVBRMove/S não esteja activa e que o programa instalado não modifique o temporizador `ciaa.ciatod`. O tempo após a saida é especificado em 1/50ávos de um segundo. Para medir esse tempo para uma demo ou jogo, activar a opção Expert/S e activar uma DebugKey/K/N; quando chegar ao ponto onde você pretender sair do programa é atingido, pressionar a tecla de debug. Agora poderá olhar para o ficheiro .whdl-register e procurar o valor de `ciaa-event`. Se a sua Fonte de Alimentação tiver uma frequência de 50 Hz então será o valor que você terá de colocar com TimeOut/K/N; se a frequência for 60 Hz então terá de multiplicar o valor por 5/6.

#### WriteDelay/K/N

Esta opção especifica o tempo em 1/50ávos de segundo que o WHDLoad irá aguardar após escrever qualquer coisa física para o disco. Ist afecta todas as funções resload_Save#? e a característica FileLog/S. Isto faz sentido porque sistemas de ficheiros não escrevem usualmente dados imediatamente para disco. Isto demora algum tempo (1..3 segundos) até todas as estruturas do sistema de ficheiros tenham sido actualizadas com sucesso. O valor por omissão para Write Delay é 150 o que permite que o WHDLoad aguardar 3 segundos após cada escrita para disco rígido. Você poderá colocar este valor a 0, devendo ter em atenção para nunca sair com um reset do programa instalado porque dados guardados poderão não ser escritos correctamente para disco.