Uso y Opciones

### Uso

WHDLoad puede ser ejecutado desde la línea de comandos (CLI/Shell) o desde Workbench. Las opciones pueden especificarse en un fichero de configuración global y mediante argumentos o Tooltypes. La opción Esclavo usualmente es requerida. Otras opciones pueden tambien ser necesarias, dependiendo del hardware y el programa a ejecutar desde WHDLoad. Cuando se ejecuta desde la línea de comandos WHDLoad termina con uno de los siguientes códigos de retorno:

- 0 - ejecución exitosa
- 10 - error, el Esclavo no puede ser ejecutado debido a problemas previos, se muestra el mensaje de error
- 20 - error fatal, no hay suficiente memoria libre
- > 100 - el Esclavo ha sido ejecutado, ha retornado con 100 + TDREASON

### Opciones y configuración global

Hay opciones locales y globales. Las opciones locales se especifican como argumentos a través de la línea de comandos o como ToolTypes al ejecutarlo desde Workbench.
El fichero de configuración global es "`S:WHDLoad.prefs`". Es un fichero normal en ASCII y contiene una opción por línea. Las líneas vacías y los comentarios son ignorados. Los comentarios están basados en líneas, comienzan con el caracter "`;`" y continúan hasta el final de la línea.
Un fichero de configuración de ejemplo está contenido en el paquete WHDLoad ("`S/WHDLoad.prefs`").

### Lista de todas las opciones disponibles

Hay tres tipos de opciones:

numericas: | el valor de la opción es un entero, en la línea de comandos Ud. debe usar notación decimal, como ToolType Ud. puede también utilizar notación hexadecimal indicada por el prefijo "`$`"
cadena de caracteres: | el valor de la opción es una cadena
conmutador: | la opción esta habilitada si se especifica (valor booleano)

La columna Local muestra si la opción puede utilizarse en la línea de comandos y como un tipo de herramienta (tooltype) en el ícono. La columna Global muestra si la opción puede ser utilizada en el archivo de configuración global.

Muchas de las opciones no están disponibles en WHDLoadCD32. La columna CD³² muestra si la opción esta disponible en esta versión especial de WHDLoad.

Nombre de la opción | Tipo | Local | Global | CD³² | Valor por defecto
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BranchCache | conmutador | x | - | -
ButtonWait | conmutador | x | x | x
Cache | conmutador | x | - | x
Chk | conmutador | x | - | -
ChkBltHog | conmutador | x | - | -
ChkBltSize | conmutador | x | - | -
ChkBltWait | conmutador | x | - | -
ChkColBst | conmutador | x | - | -
ChkCopCon | conmutador | x | - | -
ChkInts | conmutador | x | - | -
ChipNoCache | conmutador | x | x | -
Config | cadena de caracteres | x | - | x | ""
ConfigDelay | numérica | x | x | x | 400
CoreDump | conmutador | x | - | -
CoreDumpPath | cadena de caracteres | - | x | - | PROGDIR:
Custom | cadena de caracteres | x | - | x | ""
Custom1 | numérica | x | - | x | 0
Custom2 | numérica | x | - | x | 0
Custom3 | numérica | x | - | x | 0
Custom4 | numérica | x | - | x | 0
Custom5 | numérica | x | - | x | 0
D | conmutador | x | - | -
Data | cadena de caracteres | x | - | x | -
DebugKey | numérica | x | x | - | $78 (CAA)
DCache | conmutador | x | - | -
ExecuteCleanup | cadena de caracteres | x | x | - | -
ExecuteStartup | cadena de caracteres | x | x | - | -
Expert | conmutador | - | x | -
ExpChip | conmutador | x | - | -
ExpLocal | conmutador | x | - | -
Exp24Bit | conmutador | x | - | -
FileLog | conmutador | x | - | -
FreezeKey | numérica | x | x | - | $78 (CAA)
FullChip | conmutador | x | - | -
MMU | conmutador | x | x | -
NoAutoVec | conmutador | x | x | x
NoCache | conmutador | x | - | x
NoFileCache | conmutador | x | - | x
NoFilter | conmutador | x | x | x
NoMemReverse | switch | - | x | -
NoFlushMem | conmutador | x | x | -
NoMMU | conmutador | x | x | -
NoResInt | conmutador | x | - | x
NoReq | conmutador | x | x | x
NoTrapHandler | conmutador | x | - | x
NoVBRMove | conmutador | x | - | x
NoWriteCache | conmutador | x | x | -
NTSC | conmutador | x | x | x
PAL | conmutador | x | x | x
Preload | conmutador | x | - | x
PreloadSize | numérica | x | - | -
QuitKey | numérica | x | x | x | $59 (F10)
ReadDelay | numérica | - | x | x | 0
RestartKey | numérica | x | x | x | $78 (CAA)
SaveDir | cadena de caracteres | x | - | - | -
SavePath | cadena de caracteres | x | x | - | -
ShowRegs | cadena de caracteres | - | x | - | SYS:Utilities/MultiView
Slave | cadena de caracteres | x | - | x | WHDLoad.Slave
Snoop | conmutador | x | - | -
SnoopAGA | conmutador | x | - | -
SnoopECS | conmutador | x | - | -
SnoopOCS | conmutador | x | - | -
SplashDelay | numérica | x | x | x | 200
StoreBuffer | conmutador | x | - | -
SuperScalar | conmutador | x | - | -
TimeOut | numérica | x | - | x | 0
WriteDelay | numérica | x | x | - | 150

#### Ejemplo

Workbench: |
CLI o Shell: | `1> WHDLoad SuperGame.Slave Preload NTSC QuitKey=69 Custom1=1`

### Descripción de cada Opción

#### ButtonWait/S

Esta opción no afectara a WHDLoad en si, pero puede ser comprobada por el Esclavo.
El significado de esta opción es que si se configura, los usuarios quieren que el programa instalado espere la pulsación de un botón cuando muestre pantallas y/o ejecute música y normalmente lo hace solamente por un tiempo muy limitado (debido al tiempo de carga desde disco duro/RAM comparado con la carga lenta desde disco).

#### BranchCache/S

Esta opción activa la caché de ramificaciones del 68060. En otros tipos de CPU no tiene efecto.
La opción no tiene efecto si también se configura NoCache/S.

#### Cache/S

Esta opción activa la caché de instrucciones y desactiva la caché de datos para el programa instalado. Si la MMU esta siendo utilizada por WHDLoad, marca la memoria Chip como Cacheable Writethrough (imprecisa).
La opción no tiene efecto si también se configura NoCache/S.

#### Chk/S

Esta opción es un atajo y activa las opciones ChkBltSize/S, ChkBltWait/S y ChkColBst/S.

#### ChkBltHog/S

Esta opción comprueba todo el tiempo que el bit `blthog` (`bltpri`) en el registro custom.dmacon no este configurado. Esta funcionalidad solo funciona conjuntamente con una de las opciones SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkBltSize/S

Esta opción comprueba que el programa instalado use el blitter en forma correcta, de tal forma que solo se utilicen áreas de memoria validas para operaciones de blitter. Esta funcionalidad solo funciona conjuntamente con una de las opciones SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkBltWait/S

Esta opción comprueba que el programa instalado espere correctamente que el blitter termine antes de comenzar un nuevo trabajo con el blitter. Esta funcionalidad solo funciona conjuntamente con una de las opciones SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkColBst/S

Esta opción comprueba todo el tiempo que el bit `color` en el registro `custom.bplcon0` este configurado. Esta funcionalidad solo funciona conjuntamente con una de las opciones SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkCopCon/S

Esta opción comprueba que el programa instalado no active el acceso del copper a los registros DMA configurando `custom.copcon`. Esta funcionalidad solo funciona conjuntamente con una de las opciones SnoopOCS/SnoopECS/SnoopAGA.

#### ChkInts/S

Esta opción comprueba durante cada interrupción si hay un par que se corresponda en `intreq` e `intena` configurado para esta interrupción. En caso negativo el programa instalado terminará con un mensaje de error apropiado. Esta funcionalidad permite la detección sencilla de problemas de confirmación de interrupción (interrupt acknowledge) en máquinas rápidas (68040/060) o con hardware fallido que cause interrupciones no esperadas. Debido a que dicha condición tambien puede darse si las interrupciones son desactivadas configurando `intena` simultáneamente con la ocurrencia de una interrupción, esto ha sido configurado como una opción que puede activarse o desactivarse.

#### ChipNoCache/S

Esta opción desactiva la cacheabilidad de la Memoria Chip (BaseMem). Debe ser usada en hardware que no permite la cacheabilidad de la Memoria Chip (por ej. tarjetas BlizzardPPC) para evitar enlentecimiento en la velocidad de ejecución del programa instalado. Ver también Gestión de la Caché de la CPU.

#### Config/K

Utilizando esta opción los items de configuración pueden ser especificados lo cual será mostrado en la ventana de inicio de WHDLoad. Esta opción tiene preferencia por sobre la ws_config especificada en el Esclavo. Para la sintaxis a utilizar vea ws_config en los autodocs.
Si no existe la ws_config en el Esclavo ni Config/K configurado y el Esclavo chequea los ítems Custom1-5/K/N/ButtonWait/S via la función resload_Control, WHDLoad agregará una opción Config/K al ícono si es arrancada desde el Workbench. El tipo de los ítems será derivado de los valores actuales de las opciones Custom1-5/K/N (0-1 booleano, 2-63 lista, >63 binario).

#### ConfigDelay/K/N

Esta opción especifica el tiempo en 1/50 de segundos que WHDLoad mostrará la ventana de información durante el arranque si están presentes en ella cualquiera de los botones (ver Config/K y Expert/S). Si ConfigDelay/K/N es menor que ReadDelay/K/N or SplashDelay/K/N la opción es ignorada. La ventana se mostrará como mínimo mientras Preload/S está siendo procesado. Si un botón de configuración es presionado el tiempo para ConfigDelay se reinicia.
Si la opción se configura a -1 un botón Arranque (Start) será agregado a la ventana y permanecerá abierta hasta que dicho botón sea presionado. La ventana también podrá cerrarse presionando las teclas Espacio, Retorno o Entrada. Si se presiona Escape (Esc) WHDLoad detendrá el Preload/S y terminará inmediatamente.

#### CoreDump/S

Si se selecciona, al salir de cada programa instalado, WHDLoad creara un volcado de memoria y registros. Esto puede ser útil para extraer un modulo de música del vuelco de memoria o para eliminación de errores.

#### CoreDumpPath

El directorio destino para todos los ficheros de volcados creados por WHDLoad.

#### Custom/K, Custom1/K/N, Custom2/K/N, Custom3/K/N, Custom4/K/N, Custom5/K/N

Estas opciones no son utilizadas por WHDLoad en si, pero pueden ser comprobadas por el Esclavo para controlar varias características especificas del Esclavo. Custom/K puede contener una cadena y Custom1-5/K puede contener solamente un entero. Compruebe la documentación del instalador especifico si este soporta las opciones Custom.

#### D/S

Esta opción es útil para eliminación de errores. Si la opción esta activada y un congelador por software soportado (HRT/TK) se encuentra en memoria, WHDLoad simulara una NMI antes de ejecutar la primer instrucción de CPU contenida en el Esclavo.

#### Data/K

Usando esta opción se puede especificar un directorio que será el directorio base para operaciones de ficheros del programa instalado. También pueden especificarse múltiples directorios separados por coma (por lo tanto ningún nombre de directorio especificado puede contener una coma!). Si se utilizan múltiples directorios de datos durante la carga del programa se intentarán todos los directorios especificados para leer el o los archivos necesarios. La escritura siempre se realizará en el primer directorio de datos. Esta opción sobreescribe el valor de ws_CurrentDir contenido en el Esclavo.

#### DCache/S

Esta opción activa las caches de instrucciones y datos para el programa instalado. Si la MMU esta siendo utilizada por WHDLoad marcara la memoria Chip como Cacheable Writethrough (imprecisa).
La opción no tiene efecto si NoCache/S esta configurado.

#### DebugKey/K/N

Configura el código rawkey para salir del programa y escribir archivos de volcado (coredump). Esta opción solo funcionara si el modo experto esta activo y el VBR es movido por WHDLoad (NoVBRMove/S no esta configurado y la CPU es como mínimo un 68010) o si el Esclavo en si mismo lo soporta.

#### ExecuteCleanup

Con esta opción puede especificarse un comando que será ejecutado por WHDLoad al salir.

#### ExecuteStartup

Con esta opción puede especificarse un comando que será ejecutado por WHDLoad durante el arranque. Puede usarse para desactivar hardware que cause problemas en conjunto con WHDLoad, o para detener la pila de TCP/IP o algo similar.

#### Expert/S

Esta opción activa el modo experto de WHDLoad. Afecta la funcionalidad DebugKey/S y los mensajes de advertencia durante la conmutación entre el programa instalado y el SO (pantallas con ciclo de colores mediante copper). Si el modo experto no está activo, la DebugKey/S no está disponible. En el modo experto aparece otro botón en algunos de los diálogos de error producidos por WHDLoad. Este botón llamado Show Regs permite visualizar información sobre los registros y el estado similar a la escrita por un volcado de registros (register dump). Adicionalmente se agregan algunos botones a la ventana de inicio (splash window) para conmutar una serie de opciones relacionadas con la eliminación y seguimiento de errores. Las opciones cambiadas son salvadas en el ícono si se arranca desde el Workbench.

#### ExpChip/S, ExpLocal/S, Exp24Bit/S

Si el programa instalado usa memoria de expansión (ws_ExpMem) esta opción puede usarse para forzar a WHDLoad a asignar esta memoria respectivamente a Memoria Chip, Memoria Local o Memoria de 24 bits DMA. Esto puede resultar en una degradación del rendimiento dado que la memoria especificada puede ser accedida mas lentamente por la CPU comparada con la memoria Fast por defecto. Ud. puede usar herramientas de terceros (por ej. SysInfo, GvpInfo,...) para comprobar la configuración de su memoria y ver que memoria tiene que propiedades.
En general estas opciones están pensadas para solucionar problemas de compatibilidad de programas instalados en máquinas rápidas haciéndolas mas lentas durante la ejecución mediante el uso apropiado de memoria mas lenta.

#### FileLog/S

Esta opción es solamente para eliminación de errores. Ver Volcados y Archivos de Bitácora para mas informacion.

#### FreezeKey/K/N

Si Ud. esta usando uno de los congeladores por software soportados (HRTmon o Thrillkill) puede usar esta opción para configurar un código rawkey que al ser presionado ocasionara que WHDLoad entre en el modo congelador. Para que funcione, el VBR debe ser movido por WHDLoad (NoVBRMove/S no debe estar configurado y la CPU debe ser al menos un 68010) y el congelador debe estar activo. Consulte también el capítulo Monitores del Sistema / Congelador para mayor información.

#### FullChip/S

Especificar esta opción causa que WHDLoad salve y restaure no solo la memoria Chip indicada como ws_BaseMemSize en el Esclavo sino toda la memoria Chip (execbase.MaxLocMem). Si WHDLoad utiliza la MMU presente para proteger la memoria esto cubrirá solo los accesos ilegales causados por la CPU. No se cubrirán los accesos directos de los coprocesadores tales como Blitter/Disk-DMA. Estas acciones de Acceso Directo a Memoria (DMA) pueden corromper la memoria Chip no detectada por el sistema de protección de memoria de WHDLoad. Con esta opción seleccionada dichas fallas no podrán dañar el sistema operativo anfitrión dado que la memoria Chip será salvada y restaurada en forma completa.
Antes que el programa instalado sea iniciado la memoria Chip adicional salvada (la porción entre BaseMemSize y MaxLocMem) será rellenada con un patrón especial de bits. Luego que el programa instalado haya terminado su ejecución, WHDLoad verificará si la memoria adicional ha sido alterada. Si existen cambios WHDLoad mostrará el mensaje de error apropiado. Solamente en este caso la memoria adicional se escribirá al fichero de volcado de memoria (no el fichero de volcado completo), lo cual permitirá investigaciones posteriores del problema.
Esta opción puede ser útil para desarrollo/depuración para evitar corromper el AmigaOS anfitrión y también como ayuda para instaladores temporariamente no funcionales que no hayan corregido completamente todos los errores del programa instalado.

#### MMU/S

Esta opción puede ser usada en máquinas con 68030 para activar las funcionalidades relacionadas con la MMU (protección de memoria, gestión de la caché mejorada, Snooping, funciones resload_Protect#?). En un 68040/060 esta opción no tiene efecto puesto que la MMU será usada por defecto. Se recomienda colocar esta opción en el fichero de configuración global en todos los sistemas conteniendo un 68030 con una MMU funcional (es decir, no un 68EC030) dado que incrementa mucho la estabilidad y la seguridad. Si la opción NoMMU/S también esta configurada, esta opción no tiene efecto.

#### NoAutoVec/S

Si se selecciona, WHDLoad no terminara el programa si ocurre una interrupción de autovector o NMI no esperada (vectores #25-31 / $64-$7c). Esto debe ser usados en sistemas/hardware donde dichas interrupciones se generen al azar, para evitar que WHDLoad termine (mejor remover el hardware con fallas!).

#### NoCache/S

Si se selecciona, todas las caches serán desactivadas.
Esta opción toma precedencia sobre BranchCache/S, Cache/S, DCache/S, StoreBuffer/S y SuperScalar/S.

#### NoFileCache/S

Desactiva el cacheado de ficheros de WHDLoad y fuerza una conmutación al SO para cada operación de disco del programa instalado.
Esta opción inactiva Preload/S.

#### NoFilter/S

Desactiva el filtro de audio. Tome en cuenta que esta opción solo afecta la inicialización durante el arranque, si el programa instalado cambia por si mismo el estado del filtro de audio esta opción carecerá de efecto.

#### NoFlushMem/S

Normalmente WHDLoad limpia la memoria durante el arranque para obtener tanta memoria libre como sea posible para la operación de Preload/S. Esto removerá todos los recursos no utilizados tales como librerías, fuentes, etc. Usando esta opción WHDLoad no limpiara la memoria. Puede ser usada en sistemas con mucha memoria libre evitando la recarga de recursos residentes y por lo tanto mejorando el rendimiento.

#### NoMemReverse/S

Si esta opción es activada WHDLoad no asignará memoria usando la bandera MEM_REVERSE flag. Ha sido reportado que el uso de esta bandera causa problemas en algunas configuraciones (configuraciones utilizando memoria en el conector PCMCIA de las A600/A1200 como memoria Fast, configuraciones con una M-Tec 1230/8 MB OS3.0). La razón de este problema es desconocida. Esta opción también puede ayudar si parte de la RAM alta está corrupta, dado que WHDLoad utilizará primero la memoria en direcciones bajas. Si Ud. obtiene errores extraños, vale la pena intentar esta opción.
Esta opción ha sido introducida en WHDLoad v16.8.

#### NoMMU/S

Si se configura esta opción WHDLoad no usará la MMU. Esta es una opción crítica y peligrosa recomendada solo para propóstios de prueba y eliminación de errores, y no para el uso normal. Vea el capítulo MMU para mas información. Esta opción toma precedencia sobre MMU/S.

#### NoReq/S

Esta opción solo puede ser usada cuando WHDLoad ha sido ejecutado desde la línea de comandos (CLI/Shell). Si se ejecuta desde Workbench no tiene ningún efecto. La opción fuerza WHDLoad a no mostrar ningún cuadro de diálogo en una ventana nueva, separada, sino a mostrar los mensajes de salida en la ventana de comandos desde la cual WHDLoad ha sido ejecutado.

#### NoResInt/S

Esta opción deshabilita las interrupciones durante la ejecución de las funciones resload. Normalmente las interrupciones están permitidas mientras se ejecutan las funciones resload. Las interrupciones pueden ejecutar sonidos, refrescar la pantalla o hacer cualquier otro trabajo importante. El deshabilitarlas puede provocar distorciones de sonido/imagen o un fallo general en el funcionamiento. Sin embargo el funcionamiento impropio de las interrupciones puede destruir áreas de datos internas de WHDLoad, lo cual usualmente conduce a un colapso de WHDLoad y probablemente de todo el sistema operativo. Esta opción puede utilizarse para verificar dichos problemas. Si un instalador se comporta de forma extraña o colapsa WHDLoad sin esta opción, pero funciona bien con esta opción la razón es muy probablemente un problema de interrupciones. En dichos casos el instalador necesita ser corregido.
Comenzando con WHDLoad versión 17.0 al ingresar a una función resload el blitter será inspeccionado si está activa. En ese caso WHDLoad terminará informando al usuario.

#### NoTrapHandler/S

Si se activa esta opción WHDLoad usara la tabla de vectores original del SO que este activa al momento de arrancar WHDLoad. Durante el arranque WHDLoad copiara la tabla de vectores del sistema en lugar de crear una tabla propia. Esto puede ser útil solamente con propósitos de eliminación de errores y no debe ser utilizado durante la operación normal. Precaución: si un gestor de excepciones llamado a través de la tabla de vectores original intenta llamar cualquier función del SO o intenta usar estructuras de datos del SO la máquina producirá una caída del sistema (esto es exec.Alert).

#### NoVBRMove/S

Por defecto WHDLoad reubica la tabla de vectores usando el VBR (Vector Base Register) a una ubicación de memoria diferente de $0. Esto tiene la ventaja que el programa instalado no puede cambiar la tabla de vectores, lo cual incrementa mucho la seguridad y la estabilidad de WHDLoad. Algunos programas instalados/esclavos no trabajarán correctamente con un VBR reubicado. La razón de esto es que el programa instalado puede hacer algunas cosas raras que no estén soportadas por un VBR reubicado o que el autor del instalador no sea capaz de soportar un VBR reubicado. En dicho caso, deberá configurarse esta opción para evitar que WHDLoad reubique el VBR.
Otra funcionalidad del VBR reubicado es que WHDLoad puede controlar el teclado cada vez que ocurre una interrupción de Autovector. Con esta comprobación WHDLoad es capaz de terminar el programa instalado independientemente del trabajo del programa instalado/esclavo si la QuitKey/S o DebugKey/S es presionada (en forma similar, el programa instalado puede ser interrumpido cuando la FreezeKey/S es presionada).
La funcionalidad de reubicar el VBR requiere como un mínimo un 68010 para funcionar. En un 68000 esta función no tiene efecto, dado que el VBR es siempre $0 y no puede ser reubicado.

#### NoWriteCache/S

Esta opción desactiva la funcionalidad de usar una caché de escritura a disco de WHDLoad. Sin esta opción WHDLoad intentará guardar todas las operaciones de escritura en memoria y demorarlas hasta que el programa termine para evitar conmutaciones innecesarias al sistema operativo.

#### NTSC/S

Si se selecciona, WHDLoad usara una pantalla NTSC (60Hz) para el programa instalado. En una Amiga PAL, el manejador de monitor NTSC debe estar instalado en "`DEVS:Monitors/`".

#### PAL/S

Si se selecciona, WHDLoad usara una pantalla PAL (50Hz) para el programa instalado. En una Amiga NTSC, el manejador de monitor PAL debe estar instalado en "`DEVS:Monitors/`".

#### Preload/S

Si esta opción esta activada, WHDLoad cargará tantos ficheros e imágenes de disco como sea posible en memoria (dependiendo de cuanta memoria este libre) durante el arranque. Esto incrementa el rendimiento cuando el programa instalado se esta ejecutando, dado que se evita la conmutación al SO para cargar datos directamente desde el disco duro. Esta opción siempre debe estar activa.

#### PreloadSize/N

Esta opción informa a WHDLoad cuanta información debe ser pre-leída (preloaded. Se utiliza solamente para calcular la barra de progreso de Preload. Si el programa instalado es arrancado desde el Workbench, WHDLoad configurará/actualizará esta opción como ToolType luego de retornar al sistema operativo. El conteo de la opción PreLoadSize no es solamente la suma del tamaño de todos los archivos.

#### QuitKey/K/N

Configura el código rawkey para salir del programa, esto solo funcionará si el VBR es movido por WHDLoad (NoVBRMove/S no debe estar configurado y la CPU debe ser como mínimo un 68010) o para que el esclavo en si soporte dicha función.

#### ReadDelay/K/N

Esta opción especifica el tiempo en 1/50vos de segundo que WHDLoad debe esperar luego que ha cargado datos desde los discos, y también esperara ese tiempo luego que el Preload haya terminado. Esto soluciona problemas con los dispositivos (por ej. lectoras de CD) que quieren hacer algo luego de terminada la lectura (por ej. detener el motor).

#### RestartKey/K/N

Usando esta opción se puede configurar un código de rawkey que al ser presionada ocasionara que WHDLoad reinicie el programa instalado.

#### SaveDir/K

Esta opción especifica el sub directorio para operaciones de escritura del programa instalado conjuntamente con la opción SavePath/K. Puede ser requerida para configurarlo explícitamente en lugar de permitirle a WHDLoad que lo determine en el caso de estar utilizando múltiples versiones de un juego que utiliza el mismo Esclavo pero ficheros de salvado de partida incompatibles. También puede ser útil si el Esclavo no contiene el nombre del juego y el nombre de archivo del Esclavo no es el que se desea tener como directorio para partidas salvadas.

#### SavePath/K

Esta opción fuerza WHDLoad a redireccionar todas las operaciones de escritura del programa instalado a una ubicación diferente en el disco. Esta opción especifica el directorio base para todos los programas instalados. Cada programa instalado tendra su propio sub directorio bajo el directorio base. El sub directorio será creado por WHDLoad si no existe (durante la primer operación de escritura). El nombre del sub directorio puede especificarse utilizando la opción SaveDir/K y en caso de no especificarse será derivado por WHDLoad de la información disponible en el Esclavo (ws_name o el nombre de fichero del Esclavo). Internamente este directorio de salvado se gestiona com un directorio de Data adicional.

#### ShowRegs/K/N

Esta opción solamente es útil en conjunto con la opción Expert/S. Con esta opción se especificará el programa que será usado por WHDLoad para mostrar el volcado de registros si el botón Show Regs en un diálogo de error de WHDLoad es presionado. WHDLoad añadirá el nombre del fichero salvado temporalmente (actualmente `T:.whdl_register`) a la cadena de comandos especificada.

#### Slave

Nombre del esclavo que debe ser usado por WHDLoad. El esclavo contiene el código de interfase que se requiere para la comunicación entre el programa instalado y WHDLoad.

#### Snoop/S, SnoopAGA/S, SnoopECS/S, SnoopOCS/S

Estas opciones activan la funcionalidad snoop de registros Cia/Custom de WHDLoad.

#### SplashDelay/K/N

Esta opción especifica el tiempo en 1/50vos de segundo que WHDLoad mostrara la ventana de información durante el arranque. Si SplashDelay/K/N es menor que ReadDelay/K/N será ignorada y la ventana se mostrara usando el tiempo de ReadDelay/K/N. La ventana se mostrara como mínimo mientras Preload/S este siendo procesado.
Si la opción se configura a 0 no se mostrara la ventana. Si la opción es configurada a -1 se agregará un boton Iniciar (Start) a la ventana y la misma permanecerá abierta hasta que dicho botón sea presionado. La ventana de arranque también puede ser cerrada presionado las teclas Espacio, Retorno o Entrada. Si se presiona Escape (Esc) WHDLoad detendrá el Preload/S y terminará inmediatamente. Ver también la opción ConfigDelay/K/N.

#### StoreBuffer/S

Esta opción activa el Buffer de Almacenamiento del 68060. En otros tipos de CPU no tiene efecto.
Esta opción carece de efecto si NoCache/S también esta configurada.

#### SuperScalar/S

Esta opción activa la funcionalidad del 68060 de ejecutar múltiples instrucciones por cada ciclo de máquina. En otros tipos de CPU no tiene efecto.
Esta opción carece de efecto si NoCache/S también esta configurada.

#### TimeOut/K/N

Si se configura permite que WHDLoad y el programa instalado terminen luego del tiempo especificado. Esta opción requiere que NoVBRMove/S no este configurado y que el programa instalado no modifique el temporizador `ciaa.ciatod`. El tiempo tras el cual el programa terminara se especifica en 1/50vos de segundo. Para medir dicho tiempo para una demo o juego active la opción Expert/S y configure una DebugKey/K/N, cuando se alcance el punto en el cual desea que el programa termine, presione la tecla DebugKey. Luego mire en el fichero .whdl-register creado y busque el valor de `ciaa-event`. Si la frecuencia de su alimentación eléctrica es 50 Hz entonces ese es el valor que debe configurar con TimeOut/K/N, si la frecuencia es 60 Hz debe multiplicar el valor hallado por 5/6.

#### WriteDelay/K/N

Esta opción especifica el tiempo en 1/50vos de segundo que WHDLoad esperara luego de escribir cualquier cosa físicamente a disco. Afecta a todas las funciones resload_Save#? y la funcionalidad FileLog/S. Esto tiene sentido puesto que los sistemas de archivos usualmente no escriben la información inmediatamente a disco. Toma un tiempo (1..3 seg) hasta que todas las estructuras del sistema de archivos han sido actualizadas exitosamente. El valor por defecto para WriteDelay es 150 que conduce a una espera de 3 segundos en WHDLoad luego de cada escritura al disco duro. Ud. puede configurar este valor en 0, pero entonces Ud. nunca debe salir con un reset del programa instalado dado que los datos grabados no serán escritos correctamente a disco.