Χαρακτηριστικά

### Χαρακτηριστικά του WHDLoad

- εκκινήσιμο από CLI ή Workbench
- προστασία μνήμης με χρήση του MMU (αν υπάρχει)
- εντελώς καθαρή επιστροφή στο OS (εξαρτάται από το Slave)
- δυνατότητα χρήσης "disk images" και/ή κοινών αρχείων
- μεταβλητή Chip-MemSize για το εγκατεστημένο πρόγραμμα από $2000 μέχρι $200000
- απεριόριστη Fast-MemSize για το εγκατεστημένο πρόγραμμα
- έξυπνη διαχείριση της Chip-Memory, μερικώς απόλυτη και μερικώς ανεξάρτητη
- caching αρχείων και disk images στην εκκίνηση και δυναμικά στην εκτέλεση (LRU)
- αυτόματη αποσυμπίεση αρχείων και disk images χρησιμοποιώντας XPK
- αυτόματη αποσυμπίεση αρχείων αν το υποστηρίζει το Slave (RNC/IMP/TPWM/CRM)
- εξομοίωση της MOVE SR,ea από User-Mode σε 68010+
- εξομοίωση μη υποστηριζόμενων εντολών-ακεραίων σε 68060
- προηγμένη υποστήριξη debugging (dump μνήμης, dump καταχωρητών, καταγραφή πρόσβασης αρχείων, καταγραφή ειδικών προσβάσεων καταχωρητών)
- Enforcer/Cyberguard και VMM proof όσο δεν χρησιμοποιείται η επιλογή NoVBRMove/S

#### Το WHDLoad έχει δοκιμαστεί στα ακόλουθα μηχανήματα

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068
- x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1
- x86 AmigaXL
- και πολλά άλλα...