### SP * Extrahieren von Bildern

Ein Programm um Bilder aus einer von WHDLoad geschriebenen Dump-Datei zu extrahieren.

#### Installation

SP ist nur im `DEV`, nicht im `USR` Archiv enthalten.
Kopiere das Programm nach C: oder einem ähnlichen Platz.

#### Benutzung

Zuerst muss eine Dump-Datei erzeugt werden. Dazu wird das installierte Programm von dem ein Bild gesichert werden soll mit den Optionen Snoop/S, Expert/S und DebugKey/K/N gestartet. Wenn das gewünschte Bild erscheint, wird der DebugKey gedrückt und WHDLoad stoppt daraufhin das installierte Programm und schreibt die erforderliche Dump-Datei. Nun wechselt man in einer AmigaShell in das Verzeichnis, wo sich die Dump-Datei befindet und führt das SP Programm mit dem Namen des zu sichernden Bildes aus. SP lädt daraufhin die Dump-Datei und speichert das Bild.

#### Optionen

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | der Name des zu speichernden Bildes
`Cop/K` | setzt die Startadresse, ab der die Copper-Liste interpretiert werden soll, dies überschreibt `cop1lc` aus der Dump-Datei
`CS=CopStop/K` | setzt die Endadresse der Copper-Listen-Interpretation, muss verwendet werden, wenn der Bildschirm aus mehreren Bildern zusammengesetzt ist
`Width/K` | gibt an mit welcher Breite das Bild zu speichern ist, beeinflusst nicht die modulo Werte!
`Height/K` | gibt an mit welcher Höhe das Bild gespeichert werden soll
`con0/K` | überschreibt das in der Dump-Datei enthaltene `bplcon0` Register mit dem angegebenen Wert
`mod1/K,mod2/K` | überschreibt die in der Dump-Datei enthaltenen `bplmod1/bplmod2` Register mit den angegebenen Werten
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | überschreibt die in der Dump-Datei enthaltenen `bplpt1,2,3,4` Register mit den angegebenen Werten
`NoCopLst/S` | unterdrückt die Ausgabe der Copper-Listen