### Vaatimukset

#### ... asennettujen ohjelmien ajoon

- 68000-suoritin (68010+ suositellaan, koska jotkut asennusohjelmat vaativat VBR:n lopetusnäppäintoimintoon)
- Kickstart 2.0 (versio 37+)
- vähintään 1 Mt RAM (toisinaan enemmän, riippuu asennetusta ohjelmasta)

##### Kickstart-emulointi

Jotkin asennusohjelmat käyttävät ns. kickemua luomaan asennetulle ohjelmalle täydellisen AmigaOS-ympäristön. Tällainen kickemu vaatii alkuperäisen kickstart-muistinkuvan. Kuva voidaan tallentaa oikeasta Amigasta työkaluilla kuten GrabKick ja vastaavilla, jotka löytää Aminetistä. Tarvittava kuvan versio vaatii asennetusta ohjelmasta. Tietoa tarvittavasta kuvatiedostosta on yleensä mukana toimitetussa ReadMe-tiedostossa. Kickstart-versioiden 1.2 ja 1.3 kuva voidaan saada vain A500:sta, versio 3.1 voidaan saada A500/A600/A2000:sta, A1200:sta tai A4000:sta, jossa on Kick3.1 ROM. Jos WHDLoad ei löydä muistinkuvaa tai se on väärä versio tai muokattu, WHDLoad sulkeutuu ja antaa oikean virheilmoituksen. Lisäksi on oltava kickstart-muistinkuvaa vastaava uudelleensijoitustiedosto, jolla on pääte `.RTB`. Uudelleensijoitustiedosto on Aminetissä paketissa util/boot/skick346.lha. Sekä kickstart-kuva että uudelleensijoitustiedosto tulee sijoittaa hakemistoon Devs:Kickstarts/ oikealla nimellä. Alkaen WHDLoad-versiosta 17.0 tiedostot voivat olla myös hakemistossa WHDCOMMON:. Alla olevassa taulukossa on lueteltu tiedostojen nimet kickstart-version mukaisesti:

Alkaen WHDLoad-versiosta 16.5 voidaan käyttää myös Cloanto Amiga Forever -CD:iden kickstart-muistinkuvia. Kuvat tulee nimetä alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi tiedosto rom.key on kopioitava hakemistoon Devs:Kickstarts/ tai WHDCOMMON:. Jotkut vanhemmat asennusohjelmat vaativat tiedoston kick40068.A1200, ja ne eivät toimi Cloanton ROMeilla.
Amiga Forever 2008 sisältää myös tiedoston kick40068.A1200, ja muistinkuvat kopioidaan automaattisesti oikeisiin paikkoihin.
Amiga Forever 2011 sisältävät myös rom-tiedostot kick33180.A500 ja kick40063.A600. Nämä rom-tiedostot vaativat WHDLoad-version 17.0 toimiakseen.

Versio | Kickstart-muistinkuvan nimi | Uudelleensijoitustiedoston nimi | Cloanton 'Amiga Forever' -tiedostonimet
--- | --- | --- | ---
release 3.0 | release 2005 | release 2011
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB |  |  | amiga-os-120.rom
1.3 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB | kick130.rom | amiga-os-130.rom | amiga-os-130.rom
3.1 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB |  |  | amiga-os-310-a500.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB |  |  | amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 | Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB | kick310.rom | amiga-os-310.rom | amiga-os-310.rom

#### ... uusien Slave-tiedostojen / asennusohjelmien laatimiseen suositellaan

- 68030-suoritinta tai nopeampaa ja MMU:ta, jotta kaikkia WHDLoadin ominaisuuksia voidaan käyttää (kunnon kone on aina hyvä valinta ohjelmistokehitykseen ;-))
- tuntemusta konekielestä, assembleristä, Amiga-laitteistosta...
- assembler-ohjelmaa (optimoivaa)
- joistakin muista työkaluista on hyötyä (hexedit, disasm, ...)
- muutama lisämega muistia
- pääsy erilaisille koneille testausta varten (68000 - 68060, OCS, AGA, näyttökortti)
- laitteisto- tai ohjelmistojäädyttäjä kuiten AR3, HRTmon, TK
- NMI-painike, jolla voidaan keskeyttää käynnissä oleva ohjelma ja siirtyä ohjelmistomonitoriin/jäädyttäjään