### SP * Save Picture

Et værktøj til at hive et billede ud fra dump filen genereret af WHDload.

#### Installation

SP er indeholdt i `DEV` arkivet, ikke i `USR` arkivet
kopiér det til C: eller et lignende sted

#### Brug

Først skal en dump fil genereres. Start programmet fra hvilket billedet skal rippes. Det skal køre med indstillingen Snoop/S slået til. Også Expert/S and DebugKey/K/N skal være slået til. Hvis billedet du vil rippe viser sig tryk da på DebugKey'en. WHDLoad vil nu skrive dump filen. Gå ind i den folder hvor dump filen ligger ved hjælp af en shell. Start nu `SP` med navnet på den fil med billedet du gerne vil skrive som argument. `SP` vil loade dump filen og prøve at gemme billedet.

#### Indstillinger

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | filnavnet på det billede du vil gemme
`Cop/K` | sætter start adressen af den første copperlist der skal oversættes. Bruges hvis du gerne vil overskrive adressen i dump filen
`CS=CopStop/K` | denne indstilling specificerer adressen hvor oversætteren skal stoppe med at oversætte copperlisten. Den skal bruges hvis skærmen er bygget op af mere end et billede
`Width/K` | specificerer bredden af billedet der skal gemmes. Den vil ikke berøre modulo værdierne!
`Height/K` | specificerer højden af det billede der skal gemmes
`con0/K` | overskriver `bplcon0` registret der ligger i dump filen
`mod1/K,mod2/K` | overskriver `bplmod1`/`bplmod2` registret der ligger i dump filen
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | overskriver `bplpt1,2,3,4` registret der ligger i dump filen
`NoCopLst/S` | slår dumping af copperlist fra