SP * Lagre bilder

### SP * Lagre bilder (Save Picture)

Et verktøy for å lagre bilder fra dumpfilen som lages av WHDLoad

#### Installasjon

SP finnes bare i `DEV`-arkivet, ikke i `USR`-arkivet archive
kopier den til C: eller en lignende plassering

#### Bruk

Først må en dumpfil lages. Start programmet som bildet skal tas fra. Det må kjøres med tilvalget Snoop/S slått på. I tillegg må Expert/S og DebugKey/K/N være satt. Hvis bildet du ønsker å ta ut opptrer, trykk DebugKey. WHDLoad vil nå skrive dumpfilen. Med Shell gå inn i mappen der dumpfilen ligger. Kjør nå `SP` med navnet på filen det skal lagres til som argument. `SP` vil laste dumpfilen og prøve å lagre bildet.

#### Tilvalg

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | navnet på filen bildet skal skrives til
`Cop/K` | setter startadressen av den første copperlisten som skal tolkes, hvis du ønsker å overskrive adressen som finnes i dumpfilen
`CS=CopStop/K` | dette tilvalget spesifiserer adressen der tolking av copperlisten skal avsluttes. Det må brukes dersom skjermen er bygd opp av mere enn ett bilde
`Width/K` | spesifiserer bredden på bildet som skal lagres, det vil ikke påvirke moduo-verdiene
`Height/K` | spesifiserer høyden på bildet som skal lagres
`con0/K` | overskriver `bplcon0`-registret i dumpfilen
`mod1/K,mod2/K` | overskriver `bplmod1`/`bplmod2`-registrene i dumpfilen
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | overskriver `bplpt1,2,3,4`-registret i dumpfilen
`NoCopLst/S` | slår av dumping av copperlisten