### Požadavky

#### spustit nainstalované programy:

- CPU 68000 (68010+ jsou doporučeny, protože některé instalačky požadují VBR pro možnost výskoku z programu klavesou)
- Kickstart 2.0 (verze 37+)
- a minimalne 1.0 MB RAM (někdy víc, záleží na nainstalovaném programu)

##### Emulace Kickstartu

Některé instalačky požadují takzvaný kickemu pro vytvoření kompletního AmigaOS prostředí pro nainstalovaný program. Pro použití kickemu je třeba image originálního kickstartu. Tento image může být stažen z opravdové Amigy s programy jako GrabKick nebo podobných, které jsou k dispozici na Aminetu. Požadovaná verze kickstartu závisí na instalovaném programu. Obvykle stačí jen jeden image na instalačku. Informace o požadované verzi image by měla být v ReadMe souboru instalačky. Image pro kickstart 1.2 a 1.3 mohou být staženy pouze z příslušné A500, verzi 3.1 je možné stáhnout z A500/A600/A2000, A1200 nebo A4000, která je vybavena takovou verzí ROM. Pokud WHDLoad nenajde image nebo image je špatná nebo nějak modifikovaná verze, WHDLoad ukončí činnost s adekvátní chybovou hláškou. Dodatečný relokační soubor s koncovkou `.RTB` ke kickstart image musí být přítomen. Relokační soubor lze najít na Aminetu v archivu util/boot/skick346.lha. Oba soubory, kickstart image a relokační soubor musí být v direktoráři Devs:Kickstarts/ a musí být správně pojmenovány. Počátkem WHDLoad verze 17.0 můžou být soubory uloženy v direktoráři WHDCOMMON:. Následující tabulka informuje o jménech souborů souvisejících s kickstart verzemi:

Od WHDLoad verze 16.5 mohou být použity i image kickstartu z CDček Amiga Forever od Cloanto, musí být ale přejmenovány podle tabulky níže. Navíc musí být zkopírován soubor rom.key do Devs:Kickstarts/ nebo WHDCOMMON:. Některé starší instalačky požadují kick40068.A1200 image a s ROM soubory od Cloanto fungovat nebudou. Amiga Forever 2008 kick40068.A1200 obsahuje a image jsou automaticky zkopírovány na správné místo.

Také Amiga Forever 2011 obsahuje kick33180.A500 a kick40063.A600, ty jsou ale podporovány od WHDLoad verze 17.0.

Verze | Jméno image kickstartu | Jméno relokačního souboru | Jméno Cloanto souborů z "Amiga Forever"
--- | --- | --- | ---
vydání 3.0 | vydání 2005 | vydání 2011
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB |  |  | amiga-os-120.rom
1.3 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB | kick130.rom | amiga-os-130.rom | amiga-os-130.rom
3.1 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB |  |  | amiga-os-310-a500.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB |  |  | amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 | Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB | kick310.rom | amiga-os-310.rom | amiga-os-310.rom

#### K tvoření nových slave / instalaček:

- doporučená je 68030+ s MMU k využití všech možností WHDLoad (namakaná mašina je vždycky dobrý výběr pro výrobu software ;-))
- znalost strojového kódu, assembleru, hardware Amigy...
- assembler (optimalizovatelný)
- nějaké další programy se taky hodí (hexaeditor, disassembler - treba Resource, ...)
- trochu víc MB RAM
- přístup k různým konfiguracím pro testovací účely (68000 - 68060, OCS, AGA, GfxCard)
- hardwarový nebo softwarový freezer - třeba AR3, HRTMon, TK
- NMI tlačítko pro přerušení běžícího programu nebo ke vstupu do softwarového monitoru/freezeru