### SP * Save Picture - Ukladanie obrázku

Pomocou tohto nástroja môžete extrahovať obrázok zo súboru Dump, ktorý bol vytvorený programom WHDLoad.

#### Inštalácia

SP sa nachádza iba v `developerskom` archíve, takže kto ho hľadá v archíve `užívateľskom`, hľadá zle ;-)
Skopírujte ho do C: alebo na podobné miesto.

#### Použitie

Najprv musí byť vytvorený Dump súbor. Spustite program, z ktorého chcete extrahovať obrázok. Program musí bežať so zapnoutou voľbou Snoop/S. Voľby Expert/S a DebugKey/K/N musia byť zapnuté. Ak sa objaví obrázok, ktorý potrebujete, jednoducho stlačte DebugKey. WHDLoad zapíše Dump súbor. Nájdite, kde je Dump súbor uložený a spustite `SP` s menom súboru, ktorý chcete uložiť (ako argumentom). `SP` sa pokúsi načítať Dump súbor a uloží obrázok.

#### Možnosti

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | názov obrázku, ktorý má byť uložený.
`Cop/K` | nastaví začiatočnú adresu prvého copperlistu, pokiaľ Vám adresa v Dump súbore nevyhovuje
`CS=CopStop/K` | týmto nastavíte konečnú adresu copperlistu. Musí byť použitá, pokiaľ sa obrázok skladá viac ako z jednej časti.
`Width/K` | Nastaví šírku obrázku ktorý chcete uložiť.(hodnoty modulo nebudú ovplyvnené)
`Height/K` | Nastaví výšku obrázku ktorý chcete uložiť.
`con0/K` | prepíše `bplcon0` register ktorý sa nachádza v Dump súbore
`mod1/K,mod2/K` | prepíše `bplmod1`/`bplmod2` register ktorý sa nachádza v Dump súbore
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | prepíše `bplpt1,2,3,4` register ktorý sa nachádza v Dump súbore
`NoCopLst/S` | vypne dumpovanie copperlistu