### Wymagania

#### ...do uruchomienia zainstalowanych programów

- procesor 68000 (zalecany jest jednak 68010+, gdyż niektóre skrypty instalacyjnne wymagają VBR do obsłużenia opcji "wyjścia klawiszem")
- Kickstart 2.0 (wersja 37+)
- co najmniej 1 megabajt pamięci RAM (czasami więcej, ale to już zależy od zainstalowanego programu)

##### Emulacja Kickstartu

Niektóre pliki .slave używają tak zwanego trybu kickemu w celu zapewnienia kompletnego środowiska dla zainstalowanego programu. Do tego celu tryb kickemu wymaga pliku z obrazem oryginalnego Kickstartu. Obraz ten można uzyskać uruchamiając na komputerze Amiga program GrabKick, lub podobny, który to można znaleźć na Aminecie. Wersje obsługiwanych obrazów Kickstartów zależą od zainstalowanego programu. Informację o tym, który obraz jest wykorzystywany powinieneś znaleźć w dołączonym pliku ReadMe. Obrazy Kickstartu 1.2 i 1.3 mogą być zgrane tylko z komputera Amiga500, wersja 3.1 może być zgrywana z komputerów Amiga500/600/1200 i Amiga2000/3000/4000, które są wyposażone w kości ROM z Kickstartem 3.1. Jeśli obraz nie zostanie znaleziony przez WHDLoad, jest w złej wersji lub został zmieniony w jakikolwiek sposób, WHDLoad skończy pracę wyświetlając odpowiedni komunikat błędu. Dodatkowo musi być obecny plik relokacji z rozszerzeniem `.RTB` odpowiadający obrazowi Kickstartu. Pliki relokacji można znależć na Aminecie w archiwum util/boot/skick346.lha. Oba pliki, obraz Kickstartu i plik relokacji, muszą być zainstalowane w katalogu Devs:Kickstarts/ i muszą mieć odpowiednie nazwy. Od wersji 17.0 pliki mogą być także umieszczone w katalogu WHDCOMMON:. Tabela poniżej przedstawia nazwy plików odpowiadające poszczególnym wersjom Kickstartów.

Od wersji 16.5 można używać także obrazów Kickstartu z płyt Cloanto Amiga Forever. Jednakże nazwy plików muszą zostać zmienione zgodnie z tabelą poniżej. Dodatkowo plik rom.key musi zostać skopiowany do katalogu Devs:Kickstarts/ lub WHDCOMMON:. Niektóre starsze instalacje wymagają pliku obrazu kick40068.A1200, niestety one nie zadziałają z plikami ROM z płyt Cloanto.
Amiga Forever 2008 zawiera również plik kick40068.A1200, a obrazy są automatycznie kopiowane we właściwe miejsca.
Amiga Forever 2011 zawiera również pliki kick33180.A500 i kick40063.A600. Pliki te wymagają do obsługi WHDLoad w wersji co najmniej 17.0.

Wersja | Nazwa pliku kuckstartu | Nazwa pliku relokacji | Nazwy plików w pakietach 'Amiga Forever' firmy Cloanto
--- | --- | --- | ---
wydanie 3.0 | wydanie 2005 | wydanie 2011
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB |  |  | amiga-os-120.rom
1.3 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB | kick130.rom | amiga-os-130.rom | amiga-os-130.rom
3.1 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB |  |  | amiga-os-310-a500.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB |  |  | amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 | Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB | kick310.rom | amiga-os-310.rom | amiga-os-310.rom

#### ...do napisania nowych plików .slave/instalerów programów

- zaleca się procesor 68030+ z MMU, aby można było wykorzystać wszystkie możliwości pakietu WHDLoad (wypasiony sprzęt jest zawsze pomocny przy tworzeniu oprogramowania ;-))
- wiedza na temat kodu maszynowego, asemblera, oprzyrządowania Amigi,...
- asembler (powinien mieć możliwość optymizacji)
- kilka innych narzędzi będzie również użytecznych (hexedit, disasm,...)
- trochę więcej pamięci
- dostęp do różnych maszyn w celu przeprowadzenia testów (68000 - 68060, OCS, AGA, karty graficzne)
- sprzętowy lub programowy zamrażacz taki, jak AR3, HRTMon, TK
- przycisk NMI do przerwania działania uruchomionego programu lub przejścia do programu-monitora/zamrażacza