Vous avez besoin de?!

### Ce qu'il vous faut

#### ... pour exécuter les programmes installés

- un CPU 68000 (un 68010+ est recommandé parce que certains installs ont besoin du VBR pour l'option 'quit by a key')
- un minimum de 1 méga-octect de RAM (parfois plus, ceci dépend du programme installé)

##### Emulation Kickstart

Certains installs utilisent un certain kickemu pour disposer d'un environnement AmigaOS complet pour le programme installé. Pour ce kickemu, une image originale du kickstart est nécessaire. Cette image peut être récupérée à partir d'un Amiga avec des outils comme GrabKick ou équivalent qui se trouvent sur aminet. L'image dépend du programme installé. Vous trouverez quelle image doit être utilisée dans le fichier ReadMe. L'image des versions 1.2 and 1.3 peut être extraite uniquement à partir d'un A500. La version 3.1 doit être extraite d'un A500/A600/A2000, A1200 ou d'un A4000 qui doit être équipé de la ROM 3.1. Si l'image n'est pas trouvée par WHDLoad ou qu'il s'agit d'une mauvaise version ou une version modifiée, WHDLoad termine avec un message d'erreur approprié. De plus, un fichier de relocation (extension `.RTB`) correspondant à l'image kickstart doit être présent. Ce fichier se trouve sur aminet dans l'archive util/boot/skick346.lha. Ces deux fichiers, l'image kickstart et le fichier de relocation, doivent être placés dans le répertoire Devs:Kickstarts/ et doivent être nommés correctement. A partir de la version 17 de WHDLoad, les fichiers peuvent localisés dans le tiroir WHDCOMMON:. La table en dessous donne les noms des fichiers selon la version du kickstart:

A partir de la version 16.5 de WHDLoad, les images du kickstart du CD de l'Amiga Forever (Cloanto) peuvent être utilisées. Ces images doivent être renommées suivant le tableau ci-dessous. De même le fichier rom.key doit être copié dans Devs:Kickstarts/ ou WHDCOMMON:. Quelques anciens installs ont besoin du fichier kick40068.A1200, ces intalls ne fonctionneront pas avec les ROMs du CD de Cloanto.
Amiga Forever 2008 contient le fichier kick40068.A1200 et les images sont copiées automatiquement à leur place.
Amiga Forever 2011 contient les fichiers rom kick33180.A500 et kick40063.A600. Ces roms requièrent la version 17 de WHDLoad pour être utilisées.

Version | Nom du fichier Kickstart | Nom du fichier de relocation | Nom du fichier sur le CD Cloanto
--- | --- | --- | ---
release 3.0 | release 2005 | release 2011
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB |  |  | amiga-os-120.rom
1.3 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB | kick130.rom | amiga-os-130.rom | amiga-os-130.rom
3.1 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB |  |  | amiga-os-310-a500.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB |  |  | amiga-os-310-a1200.rom
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 | Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB | kick310.rom | amiga-os-310.rom | amiga-os-310.rom

#### Pour écrire de nouveaux Slaves / programmes d'install :

- un 68030 (ou plus) avec MMU est recommandé pour utiliser toutes les caractéristiques de WHDLoad (une grosse bécane est un choix judicieux pour développer des programmes ;-))
- des connaissances sur le langage machine, l'assembler, le hardware Amiga ...
- un assembleur (capable d'optimiser)
- d'autres utilitaires (hexedit, disasm, ...)
- quelques MB de mémoires
- pouvoir accéder à des Amigas différents pour des raisons de tests (68000 - 68060, OCS, AGA, carte graphique)
- un débugger hardware ou software comme AR3, HRTMon, TK
- un bouton NMI pour interrompre le programme ou pour entrer dans un débugger (moniteur)