Schopnosti

### Schopnosti WHDLoad

- spustitelné z CLI nebo Workbenche
- ochrana paměti použitím MMU (pokud je k dispozici)
- absolutně čistý návrat do OS (záleží na Slave)
- možnost použít "disk image" a/nebo obvyklé soubory
- volitelná velikost Chip-Mem pro nainstalovaný program od $2000 do $200000
- neomezená velikost Fast-Mem pro nainstalovany program
- inteligentní alokace Chip-Mem, částečně absolutní a částečně nezávislá
- cachovani souboru a disk images při startu a dynamicky při běhu
- automatické depakování souborů a image disku používající XPK
- automatic depakování souborů, pokud to podporuje Slave (RNC/IMP/TPWM/CRM)
- emulace MOVE SR,ea z uživatelského módu na 68010+
- emulace nepodporovaných integer instrukci na 68060
- pohodlná podpora odlaďování (výpisu paměti, registru,, logování přístupu k souborům, logování custom registru)
- Enforcer/Cyberguard a VMM jako volba NoVBRMove/S není k dispozici.

#### WHDLoad byl testován na následujících konfuguracích

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068
- x86 AmigaXL
- a spousta dalších...