Funcionalidades

### Funcionalidades de WHDLoad

- puede arrancarse desde CLI o Workbench
- protección de memoria usando la MMU (si la misma está disponible)
- retorno al SO absolutamente claro (depende del Esclavo)
- posibilidad de usar "imágenes de disco" o ficheros normales
- cantidad variable de Memoria Chip para el programa instalado desde $2000 hasta $200000
- cantidad ilimitada de Memoria Fast para el programa instalado
- alocación inteligente de la Memoria Chip, parcial absoluta y parcial independiente
- cacheado de archivos e imágenes de disco al arrancar y dinámicamente durante la ejecución (LRU)
- descompactado automático de archivos e imágenes de disco usando XPK
- descompactado automático de ficheros si el esclavo lo soporta (RNC/IMP/TPWM/CRM)
- emulación de MOVE SR,ea desde Modo Usuario en 68010+
- emulación de las instrucciones sobre enteros no soportadas en 68060
- soporte avanzado de detección de errores (volcado de memoria, volcado de registros, bitácora de acceso a archivos, bitácora de acceso a registros custom)
- a prueba de Enforcer/Cyberguard y VMM en tanto que la opción NoVBRMove/S no sea usada

#### WHDLoad ha sido testeado en las siguientes máquinas

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068
- x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1
- x86 AmigaXL
- y muchas otras...