Features

### Muligheder i WHDLoad

- kan startes via CLI eller Workbench
- Hukommelses beskyttelse med MMU (hvis tilgængeligt)
- returnerer helt rent til OS (Afhængig af slaven)
- Muligt at bruge "disk images" og/eller normale filer
- variabel chip-hukommelses størrelse for det installerede program fra $2000 op til $200000
- uendelig fast-memory størrelse for det installerede program
- intelligent allokering af chip-memory, partiel absolut og partiel uafhængig
- caching af filer og disk images ved startup og dynamisk i runtime (LRU)
- automatisk decrunching af filer og disk images ved hjælp af XPK
- automatisk decrunching af filer hvis Slaven supporterer det (RNC/IMP/TPWM)
- emulation af MOVE SR,ea fra User-Mode på 68010+
- emulation af unsupporteret integer-instructioner på 68060
- Avanceret debugging support (memory dump, register dump, fil tilgahgs logging, logging af custom register tilgang)
- Enforcer/Cyberguard og VMM proof så længe optionen NoVBRMove/S ikke bruges

#### WHDLoad er testet på de følgende maskiner

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068
- x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1
- x86 AmigaXL
- og mange flere...