Fonctionnalités

### Fonctionnalités de WHDLoad

- peut être démarré du CLI ou du Workbench
- protection mémoire utilisant le MMU (si disponible)
- retour complètement propre vers l'OS (dépend du slave)
- possibilité d'utiliser des images disque et/ou des fichiers standards
- taille mémoire chip variable de $2000 à $200000 pour le programme
- taille mémoire fast illimitée pour le programme
- allocation de la mémoire chip intelligente, en partie absolue et en partie indépendante.
- cache des fichiers et des images disques au démarrage et dynamiquement à l'exécution (LRU)
- décompression automatique des fichiers et des diskimages utilisant XPK
- décompression automatique des fichiers (RNC/IMP/TPWM/CRM) si le Slave le supporte
- émulation du MOVE SR,ea à partir du mode utilisateur sur 68010+
- émulation des instructions entières non supportées sur 68060
- fonctionnalités avancées de debug (dump mémoire, dump des registres, traçage des accès fichier, traçage des accès aux registres spécialisés)
- Compatible avec Enforcer/Cyberguard et VMM tant que l'option NoVBRMove/S n'est pas utilisée

#### WHDLoad a été testé sur les machines suivantes

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068
- x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1
- x86 AmigaXL
- beaucoup d'autres...