Funksjoner

### WHDLoads funksjoner

- startes via CLI eller Workbench
- minnebeskyttelse gjennom bruk av MMU (om tilgjengelig)
- helt ren retur til OS'et (avhengig av slaven)
- muligheten til bruke diskbilder og/eller vanlige filer
- variable Chip-MemSize for det installerte programmet fra $2000 opp til $200000
- ubegrenset Fast-MemSize for det installerte programmet
- intelligent tildeling av Chip-Memory, delvis absolutt og delvis uavhengig
- bufring av filer og diskbilder ved oppstart og dynamisk under kjøring (LRU)
- automatisk utpakking av filer og diskbilder gjennom XPK
- automatisk utpakking av filer hvis slaven støtter det (RNC/IMP/TPWM)
- emulering av MOVE SR,ea fra brukermodus (User-Mode) på 68010+
- emulering av ikkestøttede integer-instruksjoner på 68060
- avansert feilsøking-støtte (debugging) (minnedumping, registerdumping, logging av filtilgang, logging av tilgang på tilpassede (custom) registre)
- Enforcer/Cyberguard og VMM-sikker så lenge valget NoVBRMove/S ikke benyttes

#### WHDLoad har blitt testet på følgende maskiner

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068
- x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1
- x86 AmigaXL
- og mange andre...