### Krav

#### ... for å kjøre installerte programmer

- CPU 68000 (68010+ anbefales da noen installerere krever VBR for 'slutt med en tast'-funksjonen)
- Kickstart 2.0 (versjon 37+)
- minst 1.0 MB RAM (av og til mer, det avhenger av det installerte programmet)

##### Kickstart-emulering

Noen installerere bruker en såkalt kickemu for å ha et komplett AmigaOS miljø for det installerte programmet. For dette kickemu kreves et originalt kickstart-bilde (image). Dette bildet kan tas ut fra en virkelig Amiga med verktøy som GrabKick eller lignende som kan finnes på aminet. Den støttede versjonen av bildet avhenger av det installerte programmet. Du burde finne informasjon om hvilket bilde som skal brukes i den medfølgende ReadMe-filen. Bildet for kickstart versjoner 1.2 og 1.3 kan bare tas fra en passende A500, versjon 3.1 kan tas fra en A1200 eller A4000. Hvis bildet ikke kan finnes av WHDLoad eller bildet er feil versjon eller endret på noen måte,vil WHDLoad avslutte med en forklarende feilmelding. I tillegg må en relokaliseringsfil med etternavnet `.RTB` som matcher kickstartbildet være tilstede. Denne relokaliseringsfilen kan finnes på aminet i arkivet util/boot/skick345.lha. Begge filer, både kickstartbildet og relokaliseringsfilen, må være plassert i mappen Devs:Kickstarts/ og må ha riktig navn. Den følgende tabellen viser navnene på filene avhengig av kickstartversjon:

Versjon | Navn Kickstart-bilde | Navn Relokaliseringsfil
--- | --- | ---
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33192.A500 | Devs:Kickstarts/kick33192.A500.RTB
1.3 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB
3.1 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 | Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB

#### ... for å skrive Slaver / installere programmer

- 68030+ med MMU anbefales for å bruke alle WHDLoads funkjoner (en fet maskin er alltid et godt valg for å utvikle programvare ;-))
- kunnskap om maskinkode, assembler, amiga maskinvare ...
- en assembler (burde kunne optimalisere)
- noen andre verktøy kan være nyttige (hexedit, disasm, ...)
- noe mer MB med RAM
- tilgang til forskjellige maskiner på grunn av testing (68000 - 68060, OCS, AGA, GfxCard)
- en maskinware- eller programvare-fryser som AR3, HrtMon, TK
- en NMI-knapp for å avbryte et kjørende program eller for å gå inn i en programvare-overvåker/fryser