Ominaisuudet

### WHDLoadin ominaisuudet

- voidaan käynnistää CLI:n tai Workbenchin kautta
- muistinsuojaus MMU:lla (mikäli käytettävissä)
- täysin puhdas paluu käyttöjärjestelmään (riippuu Slave-ohjelmasta)
- mahdollisuus käyttää levynkuvia ja/tai tavallisia tiedostoja
- muutettava chip-muistin koko asennetulle ohjelmalle, $2000 - $200000
- rajaton fast-muistin koko asennetulle ohjelmalle
- älykäs chip-muistin varaus, osin absoluuttinen, osin riippumaton
- tiedostojen ja levynkuvien haku välimuistiin käynnistyksessä ja dynaamisesti ajon aikana (LRU)
- automaattinen tiedostojen ja levynkuvien purku XPK:lla
- automaattinen tiedostojen purku, jos Slave tukee sitä (RNC/IMP/TPWM/CRM)
- MOVE SR,ea emuloidaan User-tilasta 68010+ -suorittimilla
- tukemattomien kokonaislukukäskyjen emulointi 68060:lla
- kehittynyt vianetsintätuki (muistin dumppaus, rekisteridumppaus, tiedostohakujen kirjaus, rekisterihakujen kirjaus)
- Enforcer/Cyberguard- ja VMM-yhteensopiva, kunhan valintaa NoVBRMove/S ei käytetä

#### WHDLoad on testattu seuraavilla tietokoneilla

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 Mt Chip 16 Mt Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 Mt Chip 1+4 Mt Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 Mt Chip 16 Mt Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 Mt Chip 144 Mt Fast CV64 Kick 40.068
- x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1
- x86 AmigaXL
- ja monia muita...