### Krav

#### ... til at køre installerede programmer

- CPU 68000 (68010+ anbefales fordi nogle installs behøver VBR'en for 'quit by a key' featuren)
- Kickstart 2.0 (version 37+)
- minimum 1.0 MB RAM (nogle gange mere, det afhænger af det installerede program)

##### Kickstart Emulation

Nogle installs bruger en såkaldt kickemu for at have et komplet AmigaOS miljø til det installerede program. Til denne kickemu er et originalt kickstart image nødvendigt. Dette image kan udtrækkes fra en rigtig Amiga med værktøjer såsom GrabKick eller et lignende som kan findes på aminet. Den understøttede image version afhænger af det installerede program. Du skulle kunne finde information om hvilket image der skal bruges i den medfølgende ReadMe fil. Imaget til kickstart versionerne 1.2 og 1.3 kan kun blive udtrukket fra en A500, for version 3.1 kan den trækkes ud fra en A500/A600/A2000, A1200 eller A4000 som skal være udstyret med en Kick3.1 ROM. Hvis ikke WHDLoad kan finde imaget eller imaget er den forkerte version eller ændret på nogen måde vil WHDLOad stoppe med en passende fejl besked. Derudover skal en relocation fil med endelsen `.RTB` der matcher kickstart imaget forefindes. Denne reloactions fil kan findes på aminet i arkivet util/boot/skick346.lha. Begge filer, kickstart imaget og relocation filen, skal findes i folderen Devs:Kickstarts/ og skal have det korrekte navn. Den følgende tabel viser navnene på de filer der afhænger af kickstart verionen:

Fra WHDLoad version 16.5 er det også muligt at bruge kickstart imagene fra Cloanto Amiga Forever CD'erne. Imagene skal omdøbes i overensstemmelse med tabellen herunder. Derudover skal rom.key'en kopieres til Devs:Kickstarts/. Nogle ældre installationer kræver også et kick40068.A1200 image. Disse installs vil ikke køre med Cloantos ROMene.
Amiga Forever 2008 indeholder også kick40068.A1200 og images bliver automatisk kopieres til de rigtigge steder..

Version | Navn Kickstart Image | Navn Relocation File | Cloanto Name
--- | --- | --- | ---
1.2 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500 | Devs:Kickstarts/kick33180.A500.RTB
1.3 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500 | Devs:Kickstarts/kick34005.A500.RTB | kick130.rom / amiga-os-130.rom
3.1 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600 | Devs:Kickstarts/kick40063.A600.RTB
Devs:Kickstarts/kick40068.A1200 | Devs:Kickstarts/kick40068.A1200.RTB
Devs:Kickstarts/kick40068.A4000 | Devs:Kickstarts/kick40068.A4000.RTB | kick310.rom / amiga-os-310.rom

#### ... for at skrive nye Slaves / installations programmer

- en 68030+ anbefales for at bruge alle WHDLoads features (en stor maskine er altid et godt valg til at udvikle software ;-))
- viden om maskin kode, assembler amiga hardware...
- en assembler (bør være mulig at optimere)
- andre værktøjer vil være nyttige (hexedit, disasm, ...)
- nogle flere MB RAM
- adgang til forskellige maskiner af test årsager (68000 - 68060, OCS, AGA, GfxCard)
- en hardware eller software Freezer såsom AR3, HrtMon, TK
- en NMI knap til at stoppe et kørende program eller få adgang til en software-monitor/freezer