Jellemzők

### A WHDLoad jellemzői

- indítható CLI-ből vagy Workbench-ből
- memória védelem MMU használatával (ha elérhető)
- abszolút tiszta visszatérés a rendszerbe (a Slave-től függ)
- "lemez képmások" és/vagy rendes fájlok használatának lehetősége
- változtatható Chip-MemSize az installált programhoz $2000 és $200000 között
- korlátlan Fast-MemSize az installált programhoz
- Chip-Memory intelligens lefoglalása, részben abszolút és részben független
- fájlok és lemez képmások gyorsítótárazása az indulásnál és menet közben (LRU)
- fájlok és lemez képmások automatikus kitömörítése XPK használatával
- fájlok automatikus kitömörítése ha a Slave támogatja (RNC/IMP/TPWM/CRM)
- MOVE SR,ea emuláció 68010+ User Mode-ban
- a 68060 nem-támogatott integer funkcióinak emulálása
- fejlett hibakeresési támogatás (memória kiíratás, regiszter kiíratás, fájl hozzáférés naplózása, egyéni regiszter-hozzáférések naplózása)
- Enforcer/Cyberguard és VMM biztos addig, amíg a NoVBRMove/S opció nincsen használva

#### A WHDLoad a következő gépeken lett tesztelve:

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068
- x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1
- x86 AmigaXL
- és sok más típuson...