Ukládání obrázků

### SP * Save Picture

Utilita na vyripování obrázků z dump souboru vytvořenémho WHDLoadem.

#### Instalace

SP je pouze v `developerském` archivu.
zkopírujte do C: nebo podobného místa

#### Použití

Nejdřív musíte vytvořit dump soubor. Spusťte program, ze kterého chcete vyripovat obrázek. Musí běžet Snoop/S volba. Také Expert/S a DebugKey/K/N musí být nastaven. Až se objeví obrázek, který chcete ripnout, zmáčkněte DebugKey klávesu. WHDLoad nyní zapíše dump soubor. V adresáři, kde je dump soubor uložen, použijte příkazovou řádku se jménem budoucího souboru a s obrázkem jako parametrem.

#### Volby

`OutputFile/A,Cop/K,CS=CopStop/K,Width/K,Height/K,con0/K,mod1/K,mod2/K,pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K,NoCopLst/S`
`OutputFile/A` | název výsledného souboru
`Cop/K` | nastavuje počáteční adresu prvního copperlistu, pokud vám nevyhovuje původní adresa
`CS=CopStop/K` | tato volba zadává konec copperlistu, hodí se, pokud je obraz stvořený z více než jednoho obrázku
`Width/K` | šířka obrázku, neovlivní ale modulo hodnoty!
`Height/K` | výška obrázku
`con0/K` | přepíše bplcon0 registr uvnitř dumpu
`mod1/K,mod2/K` | přepíše bplmod1/bplmod2 registr uvnitř dumpu
`pt1/K,pt2/K,pt3/K,pt4/K` | přepíše bplpt1,2,3,4 registr uvnitř dumpu
`NoCopLst/S` | vypne vypisování copperlistu