### Besondere Fähigkeiten

- kann vom CLI oder von der Workbench gestartet werden
- Speicherschutz unter Verwendung der MMU (wenn verfügbar)
- absolut saubere Rückkehr zum OS (hängt vom Slave ab)
- Möglichkeit Diskettenabbilder und/oder normale Dateien zu verwenden
- variable Größe des ChipMem Speichers für das installierte Programm von $2000 bis zu $200000
- unbegrenzte Größe des FastMem Speichers für das installierte Programm
- intelligente Belegung des ChipMem-Speichers, teils absolut und teils gespiegelt
- Zwischenspeicherung von Dateien und Diskettenabbildern bei Programmstart und dynamisch zur Laufzeit (LRU)
- automatisches Entpacken von Dateien und Diskettenabbildern mit XPK
- automatisches Entpacken von Dateien wenn der Slave es unterstützt (RNC/IMP/TPWM/CRM)
- Emulation von MOVE SR,ea aus dem User Mode auf 68010+
- Emulation von Unsupported Integer Instructions auf 68060
- erweiterte Entwicklerunterstützung (Memory Dump, Register Dump, Dateizugriffsprotokoll, Protokollierung von Zugriffen auf Custom Register)
- Enforcer/Cyberguard und VMM sicher, so lange die Option NoVBRMove/S nicht verwendet wird

#### WHDLoad wurde getestet auf den folgenden Hardwarekonfigurationen

- A1200 BlizzardIV 030/50/50 2 MB Chip 16 MB Fast AGA Kick 39.106
- A2000 GVP 030/25/25 1 MB Chip 1+4 MB Fast ECS Kick 37.175
- A4000 CS 060/50 2 MB Chip 16 MB Fast CV64 Kick 40.068
- A4000 CSPPC 060/50 2 MB Chip 144 MB Fast CV64 Kick 40.068
- x86 Win2k WinUAE 0.8.21r1
- x86 AmigaXL
- und vielen anderen...